Guía avanzada > Apéndice > Actualización del controlador de impresora > Instalación del controlador de la impresora

# Instalación del controlador de la impresora

Puede acceder a nuestro sitio Web en Internet y descargar el último controlador de la impresora correspondiente a su modelo.

El procedimiento para instalar el controlador descargado se describe a continuación:

1. Apague la impresora

   Importante

   - Si enciende el equipo con la impresora conectada, la función Plug and Play de Windows se ejecutará automáticamente y se mostrará la ventana Hardware nuevo encontrado (Found New Hardware) (en Windows Vista) o Asistente para hardware nuevo encontrado (Found New Hardware Wizard) (en Windows XP o Windows 2000). En este caso, haga clic en Cancelar (Cancel).

2. Inicie el instalador.

   Haga doble clic en el icono del archivo descargado.
   Se iniciará el programa de instalación.

   Importante

   - En Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al instalar, desinstalar o iniciar software.
     Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos administrativos para realizar una tarea.
     Si se ha iniciado una sesión en una cuenta de administrador, haga clic en Continuar (Continue) o en Permitir (Allow) para continuar.
     Algunas aplicaciones requieren una cuenta de administrador para continuar. Si se ha iniciado sesión con una cuenta estándar, cambie a una cuenta de administrador y reinicie la operación desde el principio.

3. Instale el controlador.

   En la pantalla Bienvenido (Welcome), haga clic en Siguiente (Next).
   Lea el contenido de la ventana Contrato de licencia (License Agreement). Cuando haya leído el contenido, haga clic en Sí (Yes).
   Comenzará la instalación del controlador de la impresora.

   Una vez que aparezca la ventana Instalación finalizada (Installation Complete), compruebe que la impresora y el equipo están conectados mediante un cable.

   Para seleccionar el puerto de conexión de la impresora manualmente, active la casilla de verificación Seleccionar puerto de impresora (Select printer port) y haga clic en Selección manual (Manual selection). En la ventana Seleccionar puerto de impresora (Select printer port), seleccione el destino de la conexión y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

4. Finalice la instalación.

   Haga clic en Completar (Complete).
   Encienda la impresora y espere unos instantes hasta que se detecte la conexión.

Mediante este procedimiento, se instala el controlador de la impresora.

Según el entorno que utilice, es posible que aparezca un mensaje solicitando que reinicie el equipo. Para que la instalación finalice correctamente, reinicie el equipo.

Importante

- Al expandir el archivo comprimido descargado, guárdelo en una carpeta como “temp”. No utilice caracteres que no pertenezcan al idioma inglés en el nombre de la carpeta. De lo contrario, es posible que el controlador de la impresora no se instale correctamente.

- La descarga del controlador es gratuita, pero el coste del acceso a Internet corre a cuenta del usuario.

## Temas relacionados

Obtención del controlador de impresora más reciente

Pasos previos a la instalación del controlador de la impresora

Principio de página