Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Colocando Papel > Colocando Papel > Colocando Papel

### Colocando Papel

Importante Cortar papel normal no tamanho 4 x 6 pol / 10 x 15 cm, 4 X 8 pol / 101,6 x 203,2 mm, 5 x 7 pol / 13 x 18 cm ou 2,16 x 3,58 pol / 55,0 x 91,0 mm (tamanho cartão) para realizar uma impressão de teste pode causar atolamento de papel. Sempre coloque papel na orientação vertical (A). A colocação do papel na orientação horizontal (B) pode causar obstrução no papel.

Ao realizar impressão duplex, verifique se não há irregularidades na superfície ou poeira e manchas na área (mesa, etc.) na qual o papel impresso será ejetado. Se houver irregularidades na superfície ou poeira e manchas na área, a impressora e o resultado da impressão podem ser afetados de forma adversa.

Nota É recomendável papel fotográfico Canon original para imprimir fotos. Para obter detalhes sobre papéis Canon originais, consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados. É possível utilizar papel para cópia comum. É recomendável utilizar Papel Superbranco Canon original ao imprimir em ambos os lados.

Para obter o tamanho da página e a gramatura de papel que podem ser utilizados com esta impressora, consulte Tipos de Mídia que Podem ser Utilizados.

1. Alise os quatro cantos do papel antes de colocá-lo.

Nota Alinhe bem as bordas do papel antes de colocá-lo. Colocar o papel sem alinhar as bordas pode causar atolamentos de papel. Se o papel estiver enrolado, segure os cantos e dobre-os cuidadosamente na direção oposta, até o papel ficar completamente plano.

Para obter detalhes sobre como alisar papel enrolado, consulte a seção "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

1. Prepare para colocar o papel.

(1) Abra o Suporte do Papel.

(2) Ajuste a posição da alavanca de espessura do papel.

Essa alavanca muda o espaço entre a cabeça de impressão e o papel colocado para corresponder ao tipo de mídia.

Ajuste-a para a esquerda ao imprimir em papel comum.

Ao imprimir envelopes ou estampagem de t-shirts, ajuste-a para a direita.

Nota Se os cantos ou as extremidades do papel ficarem manchados, tente imprimir com a alavanca de espessura do papel ajustada para a direita. Isso pode melhorar a qualidade da impressão. Ajuste a alavanca de espessura do papel para a esquerda novamente quando concluir a impressão.

1. Coloque o papel.

(1) Alinhe a pilha de papel com o lado direito da bandeja traseira (A) e coloque-a COM O LADO A SER IMPRESSO VOLTADO PARA VOCÊ e COM A PARTE INFERIOR PARA CIMA.

Nota Não ultrapasse a marca limite de colocação do papel (B).

(2) Segure a guia do papel e deslize-a até o lado esquerdo da pilha de papel.

Não faça força ao deslizar a guia do papel. Talvez o papel não seja alimentado corretamente.

Nota A impressora pode fazer ruídos de funcionamento ao ser alimentada de papel.

Nota Depois de colocar o papel Selecione o tamanho e o tipo do papel colocado em Tamanho da Página (Page Size) ou (Tamanho do Papel (Paper Size)) e Tipo de Mídia (Media Type) no driver da impressora. Consulte Imprimindo Documentos (Windows) ou Imprimindo Documentos (Macintosh).

Topo da página