Rozszerzony podręcznik > Konserwacja > Przeprowadzanie konserwacji z komputera > Wyrównywanie położenia głowic drukujących

# Wyrównywanie położenia głowic drukujących

Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowic drukujących i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.

Procedura wyrównywania głowic drukujących jest następująca:

## Wyrównywanie głowic drukujących

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Kliknij przycisk Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie Konserwacja (Maintenance)

   Zostanie wyświetlony komunikat.

3. Włóż papier do drukarki

   Ustaw dźwignię grubości papieru po lewej stronie i włóż arkusz zwykłego papieru o rozmiarze A4 lub Letter do tylnej tacy drukarki.

4. Wyrównaj głowice

   Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie.
   Zostanie otwarte okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).

5. Sprawdź wydrukowany wzór

   Wprowadź numery wzorów mających najmniej smug w powiązanych polach.
   Kliknięcie w oknie podglądu wzorów mających najmniej smug spowoduje automatyczne ustawienie ich numerów w powiązanych polach.

   Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych wartości kliknij przycisk OK.

   Uwaga

   - Jeśli patrząc na wyniki drukowania nadal nie można określić wzoru mającego najmniej smug, zapoznaj się z podręcznikiem użytkowania drukarki.

Góra strony