高级指南 > 故障排除 > 墨盒(FINE Cartridge)支架未移到更换位置

# 墨盒(FINE Cartridge)支架未移到更换位置

- 检查1：电源指示灯是否熄灭？

  检查电源指示灯是否亮起绿色。

  只有电源开启时，墨盒(FINE Cartridge)支架才会移动。 如果电源指示灯熄灭，请关闭前盖并开启打印机。

  电源指示灯闪烁绿色时，打印机正在进行初始化。 请等待至电源指示灯停止闪烁并持续亮起绿色，然后再次打开前盖。

- 检查2：警告指示灯是否闪烁？

  关闭前盖，确认警告指示灯闪烁的次数，采取适当的措施以解决此故障，然后重新打开前盖。 有关如何解决错误的详细资料，请参见警告指示灯闪烁橙色。

- 检查3：前盖是否已打开10分钟或更长时间？

  如果前盖打开的时间超过10分钟，墨盒(FINE Cartridge)支架将移至右侧，以避免打印头干涸。 关闭并重新打开前盖，以使墨盒(FINE Cartridge)支架返回左侧。

- 检查4：打印机是否已长时间连续打印？

  关闭前盖，等待一段时间后将其重新打开。

  如果打印机已长时间连续打印，则打印头将会过热，打印机会暂停打印以保护打印头。

注释

- 如果在打印过程中打开前盖，墨盒(FINE Cartridge)支架将移至右侧。 关闭前盖，并在打印完成后重新打开前盖。

页首