고급 가이드 > 문제 해결 > 인쇄가 시작되지 않는 경우

# 인쇄가 시작되지 않는 경우

- 점검 1: 전원 플러그가 확실하게 연결되었는지 확인한 다음 프린터를 켭니다.

  전원 램프가 초록색으로 깜박이면 프린터가 초기화 중입니다. 전원 램프가 깜박임을 멈추고 초록색으로 켜질 때까지 기다립니다.

  참고

  - 사진이나 그래픽처럼 크기가 큰 데이터를 인쇄할 경우 인쇄를 시작하는 데 시간이 더 많이 걸릴 수 있습니다. 전원 램프가 초록색으로 깜박이는 동안 컴퓨터는 데이터를 처리하고 프린터에 이 데이터를 전송합니다. 인쇄가 시작될 때까지 기다리십시오.

- 점검 2: USB 케이블이 프린터와 컴퓨터에 확실하게 연결되었는지 확인한 후 다음 사항을 확인합니다.

  - USB 허브와 같은 중계 장치를 사용하는 경우 이를 분리하고 프린터를 컴퓨터에 직접 연결하여 다시 인쇄해 봅니다. 인쇄가 정상적으로 시작되면 중계 장치에 문제가 있습니다. 자세한 내용은 중계 장치 대리점에 문의하십시오.

  - USB 케이블에 문제가 있을 수도 있습니다. USB 케이블을 교체하여 다시 인쇄해 봅니다.

- 점검 3: 컴퓨터를 다시 시작합니다.

  불필요한 인쇄 작업이 있으면 삭제하십시오.

  원하지 않는 인쇄 임무 삭제하기

- 점검 4: 프린터 이름이 인쇄 대화 상자에서 선택되었는지 확인합니다.

  다른 프린터용 드라이버를 사용하는 경우 제대로 인쇄되지 않습니다.

  Windows의 경우 프린터 이름이 인쇄 대화 상자에서 선택되었는지 확인합니다.

  Macintosh의 경우 프린터 이름이 Print 대화 상자의 Printer에서 선택되었는지 확인합니다.

  참고

  - 프린터를 기본 프린터로 설정하려면 기본 프린터로 설정(Windows), Default Printer 또는 Make Default(Macintosh)를 선택합니다.

- 점검 5: 프린터 포트를 적절하게 구성합니다.

  프린터 포트로 "USBnnn"(여기서 "n"은 숫자임)을 설정합니다.

  1. 관리자 권한이 있는 사용자 계정으로 로그온합니다.

  2. 제어판을 클릭한 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 클릭합니다.

     Windows XP의 경우 제어판, 프린터 및 기타 하드웨어를 클릭한 다음 프린터 및 팩스를 클릭합니다.

     Windows 2000의 경우 제어판을 클릭한 다음 프린터를 클릭합니다.

  3. Canon XXX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.

  4. 포트 탭을 클릭하여 포트 설정을 확인합니다.

     포트명이 USBnnn(여기에서 "n"은 숫자)이고 프린터 열에 Canon XXX가 나타난 포트가 다음 포트로 인쇄합니다로 선택되었는지 확인합니다.

     설정이 정확하지 않은 경우, 프린터 드라이버를 다시 설치하거나 인쇄 포트를 정확한 포트로 변경합니다.

맨 위로