Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Modificación de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen > Especificación de la corrección del color > Impresión con perfiles ICC

# Impresión con perfiles ICC

Si los datos de imagen tienen un perfil ICC específico, es posible utilizar el espacio de color (Adobe RGB o sRGB) de los datos al imprimir.

El procedimiento de configuración del controlador de impresora varía en función del software de la aplicación utilizado para imprimir.

## Impresión de los datos de imagen desde un software de la aplicación que permita especificar un perfil ICC

Si para imprimir la información se emplea Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o cualquier otro software de la aplicación que permita especificar un perfil ICC, será posible utilizar el sistema de administración del color (ICM) integrado en Windows. Es posible imprimir el resultado de la edición y retoque efectuados en un software de la aplicación utilizando el espacio de color del perfil ICC especificado en los datos de imagen.

Si se quiere emplear este método de impresión, en primer lugar hay que especificar un perfil ICC en los datos de imagen por medio de un software de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar un perfil ICC con un software de la aplicación, consulte el manual del software de la aplicación que utilice.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Seleccione el tipo de soporte.

   Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).

3. Permite seleccionar la calidad de impresión.

   Seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) en Calidad de impresión (Print Quality).

4. Seleccione el ajuste manual del color.

   Seleccione Manual en Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).
   Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

5. Seleccione la corrección del color.

   Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching) y seleccione ICM en Corrección del color (Color Correction).

6. Establezca los demás elementos.

   Si es necesario, haga clic en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment), ajuste el balance del color de Cian (Cyan) Magenta y Amarillo (Yellow) y los parámetros de Brillo (Brightness), Intensidad (Intensity) y Contraste (Contrast) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

7. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al ejecutar la impresión, la impresora utilizará el espacio de color de los datos de imagen.

Importante

- Si imprime una imagen especificando un perfil creado de manera individual o un perfil para papel especial Canon en un software de la aplicación para imprimir datos, seleccione Ninguno (None) en el menú Corrección del color (Color Correction) del controlador de la impresora.

## Impresión de los datos de imagen desde un software de aplicación que no permita especificar un perfil ICC

Para imprimir desde un software de la aplicación que no permita especificar un perfil ICC, será necesario especificar dicho perfil en la configuración de impresión del controlador de impresora e imprimir los datos. Los datos de Adobe RGB se pueden imprimir con el espacio de color de Adobe RGB, incluso en el caso de que el software de aplicación no admita este tipo de datos.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Seleccione el tipo de soporte.

   Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).

3. Permite seleccionar la calidad de impresión.

   Seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) en Calidad de impresión (Print Quality).

4. Seleccione el ajuste manual del color.

   Seleccione Manual en Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).
   Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

5. Seleccione la corrección del color.

   Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching) y seleccione ICM en Corrección del color (Color Correction).

6. Seleccione el perfil de entrada.

   Seleccione un Perfil de entrada (Input Profile) que coincida con el espacio de color de los datos de imagen.

   - Para datos sRGB o datos sin un perfil ICC:

     Seleccione Estándar (Standard).

   - Para datos Adobe RGB:

     Seleccione Adobe RGB (1998).

   Importante

   - Si el software de la aplicación especifica un perfil de entrada, la configuración del perfil de entrada del controlador de impresora no será válida.

   - Si no hay perfiles ICC instalados en el ordenador, no aparecerá la opción Adobe RGB (1998). Puede instalar perfiles ICC desde el CD-ROM de instalación facilitado con la impresora.

7. Establezca los demás elementos.

   Si es necesario, haga clic en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment), ajuste el balance del color de Cian (Cyan) Magenta y Amarillo (Yellow) y los parámetros de Brillo (Brightness), Intensidad (Intensity) y Contraste (Contrast) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

8. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al ejecutar la impresión, los datos se imprimirán con el espacio de color de los datos de imagen seleccionados.

## Temas relacionados

Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Especificación de la corrección del color

Ajuste del balance del color

Ajuste del brillo

Ajuste de la intensidad

Ajuste del contraste

Principio de página