高级指南 > 附录 > 运输和存放打印机

# 运输和存放打印机

重新放置或长时间存放打印机时，请使用原包装材料包装打印机。

如果没有原包装材料，请用保护材料仔细地包装打印机，然后将其放置在坚固的箱子中。

注意

- 运输或存放打印机时，请勿使其倾斜、直立或倒置，否则墨水可能漏出并损坏打印机。

1. 关闭打印机。

2. 确认电源指示灯已熄灭并拔出打印机插头。

   重要事项

   - 请勿在电源指示灯亮起或闪烁绿色时拔出打印机插头，否则可能会造成打印机故障或损坏，以致打印机无法打印。

3. 关闭靠纸架。

4. 从计算机和打印机断开打印机电缆线，然后从打印机断开电源插头。

5. 用胶带固定打印机上的所有盖板，以防其在运输过程中打开。 然后用塑料袋包装打印机。

6. 包装打印机时，用保护材料包装打印机。

   重要事项

   - 在不取出墨盒(FINE Cartridge)的状态下包装打印机。

   注释

   - 包装箱上标明“易碎”或“小心轻放”。

页首