Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Descripción de la impresora > Componentes principales

# Componentes principales

### Vista frontal

(1) Guía de papel

Sujétela y deslícela para alinear con el lado izquierdo de la pila de papel.

(2) Soporte del papel

Ábralo para cargar papel en la bandeja posterior.

(3) Bandeja posterior

Permite cargar varios tamaños o tipos de papel que se pueden utilizar en la impresora.

Es posible cargar simultáneamente dos o más hojas del mismo tamaño y tipo de papel, que se alimentarán de una a una.

Consulte Carga de papel.

(4) Cubierta delantera

Ábrala cuando sustituya los cartuchos FINE o para extraer el papel atascado en la impresora.

(5) Palanca de grosor del papel

Cambia la distancia entre el cabezal de impresión y el papel cargado para que coincida con el tipo de soporte.

Nota Posición de la palanca de grosor del papel Ajústelo a la derecha cuando imprima en sobres o en transfers para camisetas. Ajústela a la izquierda cuando imprima en papel distinto de sobres o transfers para camisetas. Para conocer los detalles sobre los tipos de soporte y la posición de la palanca de grosor del papel, consulte Tipos de soporte que es posible utilizar.

(6) Ranura de salida de papel

Lugar por el que salen las copias impresas.

(7) Interruptor de alimentación

Permite conectar o desconectar la alimentación.

Importante Desconexión del enchufe Cuando desconecte el enchufe tras apagar el equipo, asegúrese de que la luz de encendido no luce. Si el enchufe se desconecta de la toma de corriente cuando la luz de encendido luce o parpadea, es posible que la impresora no pueda imprimir, ya que el cabezal de impresión no estará protegido.

(8) Botón REANUDAR/CANCELAR

Púlselo para cancelar un trabajo de impresión en curso. También puede pulsar este botón después de solucionar un error de la impresora para que el mensaje desaparezca y reanudar la impresión.

(9) Lámpara de alarma

Se ilumina o parpadea en naranja cuando hay un error como, por ejemplo, que se haya agotado el papel o la tinta.

(10) Luz de encendido

Al conectar la corriente, se ilumina en color verde después de parpadear.

Nota Luz de encendido y lámpara de alarma Puede comprobar el estado de la impresora con la luz de encendido y la lámpara alarma. - Lámpara de encendido apagada: la alimentación está desconectada. - Lámpara de encendido verde: la impresora está lista para imprimir.

- Lámpara de encendido verde parpadeando: la impresora se está preparando para imprimir o está imprimiendo.

- La lámpara de alarma parpadea en naranja: se ha producido un error y la impresora no está lista para imprimir. Para obtener más información, consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

- La lámpara de encendido parpadea en color verde y la lámpara de alarma parpadea en color naranja de forma alternativa: Puede que se haya producido un error que requiere que se ponga en contacto con su representante del servicio técnico de Canon. Para obtener más información, consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

### Vista posterior

(11) Conexión del cable de alimentación eléctrica

Conecte aquí el cable de alimentación eléctrica que se proporciona.

(12) Puerto USB

Introduzca aquí el cable USB para conectarlo a un ordenador.

Precaución No toque la cubierta metálica.

### Vista interior

(13) Soporte del cartucho FINE

Instale los cartuchos FINE.

El Cartucho FINE negro se debe instalar en la ranura izquierda (B) y el Cartucho FINE de color, en la derecha (C).

(14) Cartuchos FINE (cartuchos de tinta)

Un cartucho reemplazable compuesto de cabezal de impresión y depósito de tinta.

Nota Para obtener más información sobre la instalación de cartuchos FINE, consulte el manual impreso: Información inicial.

Importante Es posible que el área (A) marcada en la siguiente figura tenga salpicaduras de tinta. Esto no afecta al rendimiento de la impresora. No toque el área (A). Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente.

Principio de página