Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Függelék > Tippek a nyomtató használatával kapcsolatban

# Tippek a nyomtató használatával kapcsolatban

Ez a szakasz a nyomtató használatával kapcsolatos tippeket ismertet az optimális minőségű nyomtatás eléréséhez.

### A tinta többféle célt szolgál.

### Mire használható a tinta a nyomtatáson kívül?

A tinta a nyomtatáson kívül másra is szolgál. A tintát nem csak a nyomtatáshoz használja a készülék, hanem a legjobb nyomtatási minőség érdekében végzett nyomtatófej-tisztítás során is.

A nyomtató rendelkezik egy olyan funkcióval, hogy automatikusan megtisztítja a tintát kiengedő fúvókákat, hogy megelőzze eltömődésüket. A tisztítási folyamat során a nyomtató tintát pumpál ki a fúvókákon. A fúvókák tisztításához csupán kevés tinta szükséges.

Fontos A – például a nyomtatófej tisztítása során – fúvókákon kipumpált tinta a gyűjtőtartályba kerül. A tintagyűjtőt ki kell cserélni, ha megtelt. Nem cserélheti ki saját maga. Ha erre vonatkozóüzenet jelenik meg, minél hamarabb forduljon a Canon szakszervizhez.

A részleteket a képernyőn megjelenő kézikönyv „Hibaelhárítás” része tartalmazza: Bővített felhasználói kézikönyv

### A fekete-fehér nyomtatás használ színes tintát?

A színes és fekete tinta felhasználása a nyomtatott kép színétől és a dokumentum tartalmától függ. A fekete-fehér nyomtatás azonban használhat színes tintát is. Így aztán akkor is fogy a színes tintából, ha fekete-fehérben nyomtat.

### Nyomtatás speciális papírra: Hogyan lehet optimális minőségben nyomtatni?

### Tipp: Nyomtatás előtt ellenőrizze a készülék állapotát!

#### Rendben van a nyomtatófej?

Ha a nyomtatófej fúvókái eltömődnek, a nyomat halvány lesz, és ezzel papírt pazarol. A nyomtatófej ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

Lásd: Ha a nyomat halvány, vagy a színek nem megfelelően jelennek meg.

#### Tintával szennyezett a nyomtató belseje?

Nagy mennyiségben történő vagy szegély nélküli nyomtatást követően azok a részek, amelyeken a papír keresztülhalad, tintával szennyeződhetnek. Tisztítsa meg a nyomtató belsejét az Alsó tálca tisztítása (Bottom Plate Cleaning) funkcióval.

Lásd a képernyőn megjelenő kézikönyvet: Bővített felhasználói kézikönyv

### Tipp: Ellenőrizze, hogyan kell megfelelően betölteni a papírt!

#### A megfelelő irányban tette be a papírt?

A hátsó tálcába a papírt úgy tegye be, hogy az a nyomtatási oldalával Ön felé nézzen.

#### A papír nem hajlott meg?

A meghajlott papír elakadást okoz. Lapítsa ki a meghajlott papírt, majd ismét tegye be.

A részleteket a képernyőn megjelenő kézikönyv „Hibaelhárítás” része tartalmazza: Bővített felhasználói kézikönyv

### Tipp: A papír betöltése után ne felejtse el megadni a papírbeállításokat!

A papír betöltése után ne felejtse el kiválasztani a betöltött papírt a nyomtató-illesztőprogram Hordozótípus (Media Type) lehetőségénél. Ha a papírtípus nincs kiválasztva, lehet, hogy a nyomtatás eredménye nem lesz kielégítő.

Lásd: Nyomtatás.

Különböző papírtípusok léteznek: speciális bevonatú, optimális minőségű fotók készítésére alkalmas papírok és dokumentumok nyomtatására alkalmas papírok. A nyomtató-illesztőprogram Hordozótípus (Media Type) lehetősége különböző beállításokat tartalmaz az egyes papírtípusokra (például a tintahasználattal, a kifújt tintával vagy a fúvókáktól való távolsággal kapcsolatban), hogy minden papírtípuson optimális minőségben tudjon nyomtatni. A Hordozótípus (Media Type) különféle beállításai révén a betöltött papír típusának megfelelően nyomtathat.

### A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [RESUME/CANCEL] (FOLYTATÁS/MEGSZAKÍTÁS) gombot.

### Tipp: soha ne a [Power] (Tápellátás) gombot nyomja meg!

Ha nyomtatás közben nyomja meg a [Power] (Tápellátás) gombot, a számítógépből küldött nyomtatási adat megmarad a nyomtatóban, és lehetséges, hogy nem fogja tudni folytatni a nyomtatást.

Ha meg szeretné szakítani a nyomtatást, nyomja meg a [RESUME/CANCEL] (FOLYTATÁS/MEGSZAKÍTÁS) gombot.

Megjegyzés Ha a számítógépről történő nyomtatás közben nem tudja a nyomtatást megszakítani a [RESUME/CANCEL] (FOLYTATÁS/MEGSZAKÍTÁS) gombbal, akkor nyissa meg a [Nyomtató tulajdonságai] párbeszédpanelt, és törölje ki a felesleges nyomtatási feladatokat a nyomtató állapotfigyelőjében (Windows).

### Hogyan őrizhető meg az optimális nyomtatási minőség?

A legjobb minőségben történő nyomtatás kulcsa az, hogy ne hagyja, hogy a nyomtatófejek beszáradjanak, vagy eltömítődjenek. A legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig kövesse az alábbi lépéseket.

#### A készülék kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást.

1 A kikapcsoláshoz nyomja meg a nyomtatón a [Power] (Tápellátás) gombot.

2 Győződjön meg róla, hogy a [Power] (Tápellátás) lámpa nem világít.

3 Húzza ki a készülék tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból, vagy kapcsolja le az elosztót.

Ha megnyomja a [Power] (Tápellátás) gombot, a nyomtató automatikusan védősapkát helyez a nyomtatófejre (fúvókákra), hogy kiszáradásukat megakadályozza. Ha a tápkábelt vagy az elosztót még azelőtt húzza ki, illetve kapcsolja ki, hogy a kezelőpanelen a [Power] (Tápellátás) lámpa kialudt volna, a lezárás nem történik meg megfelelő módon, és így a nyomtatófej beszárad és eltömődik.

A készülék kikapcsolásához kövesse az alábbi eljárást.

#### Időről időre nyomtasson valamit!

Ahogyan a filctoll is beszárad és használhatatlanná válik, ha sokáig nem használják, még ha rajta is van a kupakja, a nyomtatófej is beszáradhat és eltömődhet, ha sokáig nem használja a nyomtatót.

Azt javasoljuk, hogy legalább havonta egyszer használja a nyomtatót.

Megjegyzés A papír típusától függően a tinta elmosódhat, ha a nyomtatott részeket szövegkiemelővel kihúzza, vagy ha víz vagy izzadság kerül a nyomtatott részekre.

### Szükség van valamilyen elővigyázatosságra a nyomtató tárolásakor és szállításakor?

### Tipp: ne szállítsa és ne tárolja a nyomtatót függőlegesen vagy megdöntve!

Ha a nyomtatót ferdén vagy függőleges helyzetben szállítja vagy tárolja, a nyomtató károsodhat, vagy kifolyhat a tinta.

Soha ne tárolja és ne szállítsa a nyomtatót függőlegesen vagy ferdén.

### A nyomtató egyik lámpája villog. Mit tegyek?

#### Az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog.

(A) Az [Alarm] (Riasztás) lámpa villog.

(B) Az [Alarm] (Riasztás) lámpa nem világít.

(C) Az [Alarm] (Riasztás) lámpa ismétlődően villog.

→Nyomtatóhiba lépett fel. Tekintse meg a Bővített felhasználói kézikönyv című képernyőn megjelenő kézikönyv „Hibaelhárítás” című részét, és hajtsa végre a megoldáshoz szükséges lépéseket.

#### A [Power] (Tápellátás) lámpa zölden villog, az [Alarm] (Riasztás) lámpa pedig narancssárgán villog, felváltva.

→Javítást igénylő hiba történt. Lépjen kapcsolatba a Canon márkaszervizzel.

### A színek rossz arányúak és a nyomtatás elmosódott.

### Tipp: a nyomtatófej ellenőrzéséhez nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

Ha a nyomtatófej fúvókái el vannak tömődve, a színek rossz arányúvá válhatnak, vagy a nyomtatás elmosódottá válhat.

Ebben az esetben

Nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

A fúvókaellenőrző minta segítségével ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a nyomtatófej fúvókái.

Lásd: Ha a nyomat halvány, vagy a színek nem megfelelően jelennek meg.

A lap tetejére