Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Chargement du papier > Chargement du papier > Chargement du papier

### Chargement du papier

Important Si vous coupez du papier ordinaire au format plus petit 4"x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm ou 2,16" x 3,58" / 55,0 x 91,0 mm (format Carte) pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

Disposez toujours le papier en orientation portrait (A). L'orientation paysage (B) risque de provoquer des bourrages papier.

Avec l'impression recto-verso, assurez-vous que la surface est plane et exempte de poussière ou de tâches à l'endroit où est éjecté le papier imprimé (bureau, etc). En cas de différence de niveau ou en présence de poussière ou de taches, le résultat de l'impression et l'imprimante risquent d'en pâtir.

Remarque Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos. Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la section Types de support à utiliser. Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique. Lors de l'impression recto-verso, nous recommandons le Papier "Ultra Blanc" Canon.

Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section Types de support à utiliser.

1. Aplanissez bien les quatre coins du papier avant de l'installer.

Remarque Alignez précisément les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage. Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel en ligne : Guide d'utilisation avancée.

1. Préparez le chargement du papier.

(1) Ouvrez le support papier.

(2) Réglez la position du levier d'épaisseur du papier.

Ce levier permet de régler l'espace entre la tête d'impression et le papier chargé pour qu'ils s'adaptent au type de support.

Positionnez-le sur la gauche pour imprimer sur du papier ordinaire.

Positionnez-le sur la droite pour imprimer sur des enveloppes ou des Transferts T-shirt.

Remarque Si les coins ou les bords du papier sont tachés, essayez d'imprimer en positionnant le levier d'épaisseur du papier sur la droite. Cela peut améliorer la qualité d'impression. Repositionnez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche une fois que l'impression est terminée.

1. Chargez le papier.

(1) Alignez la pile de papier contre le côté droit du réceptacle arrière (A) et chargez-le AVEC LA FACE A IMPRIMER VERS VOUS et LE BAS DE LA FEUILLE VERS LE HAUT.

Remarque Ne dépassez pas le repère de limite de chargement (B).

(2) Serrez le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche de la pile de papier.

Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

Remarque L'imprimante risque de faire du bruit pendant le chargement du papier.

Remarque Après le chargement du papier Sélectionnez le format et le type de papier sous Format papier (ou Format de page) et Type de support dans le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section Impression de documents (Windows) ou Impression de documents (Macintosh).

Haut de la page