Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Dioda lampy alarmowej mruga na pomarańczowo

# Dioda lampy alarmowej mruga na pomarańczowo

Jeśli wystąpi błąd drukarki, dioda lampy alarmowej zacznie mrugać na pomarańczowo. Liczba mrugnięć oznacza typ błędu, który wystąpił. Aby go usunąć, policz liczbę mrugnięć i wykonaj odpowiednie czynności.

(A) Policz liczbę mrugnięć

(B) Mrugnięcia się powtarzają

Liczba mrugnięć/Powód | Działanie
--- | ---
Dwa mrugnięcia: W drukarce zabrakło papieru. /Papier nie jest podawany. | Umieść papier na tylnej tacy i naciśnij przycisk RESUME/CANCEL (PONÓW/ANULUJ).
Trzy mrugnięcia: Zacięcie papieru. | Mogło dojść do zacięcia papieru. Usuń zacięty papier, ułóż ponownie arkusze w prawidłowy sposób, a następnie naciśnij przycisk RESUME/CANCEL (PONÓW/WZNÓW) . Zacięcia papieru
Cztery mrugnięcia: Skończył się atrament. | Skończył się atrament. Wymień kasetę z atramentem i zamknij pokrywę. Jeśli trwa drukowanie i chcesz je kontynuować z zainstalowaną obecnie kasetą z atramentem, naciśnij przycisk [RESUME/CANCEL] (WZNÓW/ANULUJ) i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Drukowanie można będzie kontynuować mimo braku atramentu.

Funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu zostanie wyłączona.

Wymień pustą kasetę z atramentem natychmiast po zakończeniu drukowania. W przypadku kontynuowania drukowania mimo braku atramentu jakość wydruku może być niezadowalająca.

Pięć mrugnięć: Kaseta typu FINE nie została rozpoznana. | Kaseta typu FINE nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką. Otwórz przednią pokrywę i zainstaluj poprawnie kasetę typu FINE lub wymień ją na model zgodny z używaną drukarką. Jeśli problem nie zostanie usunięty, może to oznaczać awarię kasety typu FINE. W takiej sytuacji skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon.
Siedem mrugnięć: Kaseta typu FINE została zainstalowana w złym położeniu. | Upewnij się, że każda kaseta typu FINE jest prawidłowo zainstalowana. Okresowa konserwacja
Osiem mrugnięć: Pojemnik na zużyty atrament jest prawie pełny. | Pojemnik na zużyty atrament jest już prawie pełny. Drukarka ma wbudowany pojemnik na atrament zużywany podczas czyszczenia głowicy druku. Aby usunąć błąd i kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk RESUME/CANCEL (WZNÓW/ANULUJ). Zanim pojemnij zostanie całkowicie wypełniony, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon. (Konieczna jest wymiana określonej części drukarki).
Czternaście mrugnięć: Kaseta typu FINE nie została rozpoznana. | Kaseta typu FINE może nie współpracować z posiadaną drukarką. Zainstaluj odpowiednią kasetę typu FINE. Okresowa konserwacja
Piętnaście mrugnięć: Kaseta typu FINE nie została rozpoznana. | Kaseta typu FINE nie została prawidłowo zainstalowana lub jest niezgodna z tą drukarką. Zainstaluj odpowiednią kasetę typu FINE. Okresowa konserwacja
Szesnaście mrugnięć: Nie można wykryć poziomu atramentu. | Być może skończył się atrament. Funkcja wykrywania poziomu pozostałego atramentu zostanie wyłączona, ponieważ nie można poprawnie określić poziomu atramentu. Jeśli chcesz kontynuować drukowanie bez tej funkcji, naciśnij przycisk [RESUME/CANCEL] (WZNÓW/ANULUJ) na drukarce i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.

W celu uzyskania optymalnej jakości firma Canon zaleca używanie nowych oryginalnych kaset firmy Canon.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub problemy spowodowane kontynuowaniem drukowania mimo braku atramentu.

Góra strony