الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > ضبط التباين

# ضبط التباين

يمكنك ضبط تباين الصورة أثناء الطباعة.
لجعل الفروق بين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصور أكبر وأكثر تمييزًا، قم بزيادة درجة التباين. ومن ناحية أخرى، لجعل الفروق بين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصور أصغر وأقل تمييزًا، قم بتقليل درجة التباين.

بدون ضبط | ضبط التباين

يوضح الإجراء التالي كيفية ضبط التباين:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main)، حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق تعيين... (Set...).

   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

3. ضبط التباين

   يؤدي تحريك مربع التمرير التباين (Contrast) جهة اليمين إلى زيادة التباين، بينما يؤدي تحريكه إلى اليسار إلى خفض التباين.
   يمكنك أيضًا إدخال قيمة مرتبطة بمربع التمرير مباشرةً. قم بإدخال قيمة في نطاق من -50 إلى 50.

   بعد ضبط كل لون على حدة، انقر فوق موافق (OK).

4. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، تتم طباعة الصورة باستخدام التباين الذي تم ضبطه.

## موضوعات ذات صلة

تحديد مجموعة من مستويات جودة الطباعة مع أحد أساليب الألوان النصفية

تحديد تصحيح الألوان

ضبط توازن الألوان

ضبط السطوع

ضبط الكثافة

أعلى الصفحة