الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الملحق > احتياطات السلامة

# احتياطات السلامة

الرجاء قراءة تحذيرات وتنبيهات السلامة الواردة في هذا الدليل لضمان استخدام الطابعة بشكلٍ آمن. لا تحاول استخدام الطابعة بأية طريقة غير واردة في هذا الدليل. حيث قد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث أو نشوب حرائق، أو صدمة كهربائية غير متوقعة.

تحذير إذا تجاهلت أيًا من احتياطات السلامة هذه، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو تلف الطابعة.

> اختيار المكان | لا تضع الطابعةبالقرب من المواد المذيبة القابلة للاشتعال مثل الكحول أو المخفِفات.
> مصدر الطاقة | لا تحاول مطلقًا توصيل الطابعة بمصدر التيار الكهربائي أو فصله منه إذا كانت يداك مبتلتين.
> قم دائمًا بإدخال القابس بالكامل داخل مأخذ التيار الكهربائي.

> تجنب إتلاف سلك التيار الكهربائي أو تغييره أو تطويله أو لفه أو ثنيه بحدة. ولا تضع أشياءً ثقيلة الوزن فوق سلك الطاقة.

> لا تقم أبدًا بتوصيل الطابعة بمقبس تيار كهربائي مشترك مع أجهزة أخرى (سلك الامتداد أو مهايئ ثنائي أو ثلاثي الأطراف، إلخ).

> لا تقم أبدًا باستخدام الطابعة إذا كان سلك التيار الكهربائي مربوطًا أو معقودًا.
> في حالة انبعاث دخان أو روائح غير عادية أو صدور أصوات غريبة من الطابعة، افصل التيار الكهربائي عن الطابعة فورًا واتصل بمركز الخدمة.

> افصل التيار الكهربائي عن الطابعة بصفة دورية، واستخدم قطعة قماش جافة لمسح أية أتربة أو أوساخ متجمعة على القابس ومأخذ التيار الكهربائي. في حالة وضع الطابعة في مكان معرض لكثير من الأتربة أو الدخان أو الرطوبة العالية، فإن الأتربة المتجمعة على القابس تمتص الرطوبة وقد تتسبب في فشل العزل وحدوث حريق.

> في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل التيار الكهربائي عن الطابعة ولا تقم باستخدامها في هذا الوقت. حيث قد يؤدي ترك الطابعة متصلةً بالتيار الكهربائي إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف الطابعة، وذلك حسب شدة العاصفة الرعدية.
> قم باستخدام سلك الطاقة المرفق مع الطابعة.
> تنظيف الطابعة |

> استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف الطابعة. لا تستخدم مطلقًا أية سوائل قابلة للاشتعال مثل الكحول أو البنزين أو المخففات.

> إذا لامست أية سوائل قابلة للاشتعال المكونات الكهربائية الموجودة داخل الطابعة، فيمكن أن تتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

> قم دائمًا بفصل الطابعة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل القيام بتنظيفها. إذا قمت بتشغيل الطابعة دون قصد أثناء تنظيفها، فقد يتسبب ذلك في إصابتك أو تلف الطابعة.
> صيانة الطابعة | لا تحاول فك الطابعة أو تعديلها. لا توجد أية مكونات داخل الطابعة تستدعي صيانة بواسطة المستخدم. تحتوي الطابعة على مكونات ذات جهد كهربائي مرتفع. لا تحاول مطلقـًا القيام بأي إجراء صيانة غير وارد في هذا الدليل.
> العوامل الخارجية المحيطة بالطابعة | لا تستخدم سوائل رش قابلة للاشتعال بالقرب من الطابعة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية في حالة ملامسة سائل الرش للمكونات الكهربائية الموجودة داخل الطابعة.

تنبيه إذا تجاهلت أيًا من احتياطات السلامة هذه، فقد تتسبب في حدوث إصابة أو تلف الطابعة.

> اختيار المكان | لا تضع الطابعة على سطح غير ثابت أو معرض لاهتزازات قوية.
> لا تقم بتركيب الطابعة في أماكن عالية الرطوبة أو كثيرة الأتربة، أو عرضة لأشعة الشمس المباشرة، أو في مكان مفتوح أو بالقرب من مصدر تدفئة. لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمات كهربائية، قم بتركيب الطابعة في مكان تكون درجة الحرارة المحيطة به من 5 إلى 35 درجة مئوية (من 41 إلى 95 درجة فهرنهايت) وتكون درجة الرطوبة من 10% إلى 90% (بدون تكثف).
> لا تضع الطابعة على السجاد السميك بأنواعه.
> لا تضع الطابعة في موضع بحيث يكون الجزء الخلفي لها ملامسًا للحائط.
> مصدر الطاقة |

> لا تحاول مطلقًا إخراج القابس عن طريق سحب السلك.

> لا تقم باستخدام سلك امتداد.

> تأكد من أن المنطقة المحيطة بمأخذ التيار الكهربائي خالية في جميع الأوقات بحيث يمكنك فصل سلك التيار الكهربائي بسهولة، في حالة الضرورة.

> العوامل الخارجية المحيطة بالطابعة | لا تضع يدك أو أصابعك مطلقًا داخل الطابعة أثناء الطباعة.
> عند تحريك الطابعة، احملها من كلا الطرفين.
> لا تضع أية أغراض فوق الطابعة.
> لا تضع أغراضًا معدنية (مشابك ورق أو دبابيس أو ما شابه ذلك) أو أوعية تحتوي على سوائل قابلة للاشتعال (كحول، مخففات، إلخ.) فوق الطابعة.
> في حالة وقوع أي جسم غريب (معدن أو سائل) داخل الطابعة، قم بفصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.
> لا تقم بنقل الطابعة أو تخزينها على سطح مائل أو رأسي أو مقلوب، حيث قد يؤدي هذا إلى تسرب الحبر وتلف الطابعة.
> خراطيش ‏FINE‏‏‎ (خراطيش الحبر) | يُرجى حفظ خراطيش FINE (خراطيش الحبر) بعيدًا عن متناول الأطفال. وفي حالة لعق أو ابتلاع الحبر دون قصد، قم بغسل الفم أو اشرب كوبًا أو كوبين من الماء. وفي حالة الحساسية الشديدة أو الانزعاج، استشر طبيبًا على الفور.
> وفي حالة ملامسة الحبر للعين، اغسل عينيك بالماء على الفور. وفي حالة ملامسة الحبر للجلد، اغسل الجلد بالصابون والماء على الفور. وفي حالة استمرار حساسية العين أو الجلد، استشر طبيبًا على الفور.
> لا تقم برجّ خراطيش ‏FINE‏ (خراطيش الحبر). حيث قد ينسكب الحبر مما يؤدي إلى اتساخ ملابسك أو المنطقة المحيطة.

> لا تقم مطلقًا بلمس الموصلات الكهربائية أو فتحات رأس الطباعة الموجودة في خرطوشة ‏FINE‏ (خرطوشة الحبر) بعد الطباعة.

> فقد تكون الأجزاء المعدنية شديدة السخونة ويمكن أن تؤدي إلى إصابتك بحروق.

> لا تقم بإلقاء خراطيش ‏FINE‏ (خراطيش الحبر) في النار.
> لا تحاول فك خراطيش FINE أو تعديلها.
> لا تتعامل مع خراطيش FINE بعنف مثل تعريضها لضغط شديد أو إلقائها.

> لا تقم بغسل خراطيش FINE أو مسحها.

> بمجرد تركيب خراطيش FINE، لا تقم بإزالتها إذا لم يكن ذلك ضروريًا.

ملاحظة عند وضع الطابعة بالقرب من الآلات الكهربائية الأخرى مثل مصابيح الفلورسنت

ضع الطابعة علىمسافة 5.91 بوصة/15 سم على الأقل بعيدًا عن الآلات الكهربائية الأخرى مثل مصابيح الفلورسنت. ففي حالة وضع الطابعة بالقرب من هذه الآلات، قد لا تعمل بشكل صحيح بسبب ضوضاء الفلورسنت.

عند إيقاف التشغيل

عند إيقاف التشغيل، قم دائمًا بالضغط على الزر الطاقة وتأكد من أن مصباح الطاقة (الذي يضئ باللون الأخضر) مطفأ. إذا قمت بفصل مقبس الطاقة من مأخذ التيار المتردد عندما يكون مصباح الطاقة مضيئًا أو يصدر وميضًا، فلا يمكن حماية رأس الطباعة وقد لا تتمكن من الطباعة بعد ذلك.

أعلى الصفحة