Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas

# Quando a Impressão se Torna Menos Nítida ou as Cores Estão Incorretas

Se a impressão ficar borrada ou as cores não forem impressas da forma correta, é provável que os ejetores da cabeça de impressão (Cartuchos FINE) estejam entupidos. Siga o procedimento abaixo para imprimir o padrão de verificação de ejetor, verifique as condições do ejetor da cabeça de impressão e limpe a cabeça de impressão.

Se linhas pautadas impressas estiverem desalinhadas ou o resultado da impressão ficar de alguma forma insatisfatório, alinhar a cabeça de impressão poderá melhorar a qualidade da impressão.

Cuidado Não lave ou limpe os Cartuchos FINE. Isso pode causar problema nos Cartuchos FINE.

Nota Antes de realizar a manutenção Verifique se o cartucho FINE ainda contém tinta. Consulte Verificando o Status da Tinta. Verifique se os cartuchos FINE estão instalados corretamente. Consulte Substituindo um Cartucho FINE. Verifique se a fita de proteção laranja na parte inferior do Cartucho FINE foi removida.

Se o indicador luminoso [Alarm] (Alarme) acender ou piscar em laranja, consulte a "Solução de Problemas" no manual interativo: Guia Avançado.

Aumentar a qualidade da impressão nas configurações do driver da impressora poderá melhorar o resultado da impressão.

Para obter detalhes, consulte o manual interativo: Guia Avançado.

### Quando as Impressões Ficarem Borradas ou Irregulares:

> Etapa 1 Consulte Imprimindo o Padrão de Verificação de Ejetor. Consulte Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor. |  |
> Se o padrão estiver faltando: | Após a limpeza da cabeça de impressão, imprima e analise o padrão de verificação de ejetor.
> Etapa 2 Consulte Limpando a Cabeça de Impressão. |
> Se o problema não for resolvido após duas limpezas da cabeça de impressão: |  |
> Etapa 3 Consulte Limpando Profundamente a Cabeça de Impressão. |
> Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão: |  |
> Etapa 4 Consulte Substituindo um Cartucho FINE. |  |

### Quando as Impressões Não São Regulares, como Quando as Linhas Pautadas Estão Desalinhadas:

> Consulte Alinhando a Cabeça de Impressão. |  |

Topo da página