Uitgebreide handleiding > Onderhoud > Onderhoud uitvoeren vanaf een computer > De positie van de printkop uitlijnen

# De positie van de printkop uitlijnen

Bij het uitlijnen van de printkoppen worden de installatieposities van de printkop gecorrigeerd waardoor kleuren en lijnen beter worden afgedrukt.

De procedure voor het uitlijnen is van de printkop is als volgt:

## Printkop uitlijnen

1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

2. Klik op Uitlijning printkop (Print Head Alignment) op het tabblad Onderhoud (Maintenance)

   Er verschijnt een bericht.

3. Laad het papier in de printer

   Schuif de hendel voor papierdikte naar links en plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de achterste lade.

4. Voer het uitlijnen van de printkop uit

   Volg de instructie in het bericht.
   Het dialoogvenster Uitlijning printkop (Print Head Alignment) wordt geopend.

5. Controleer het afgedrukte patroon

   Voer de nummers van de patronen met de minste streepvorming in de bijbehorende vakken in.
   Als u op de patronen met de minste streepvorming klikt in het voorbeeldvenster, worden automatisch de nummers in de bijbehorende vakken geplaatst.

   Klik op OK wanneer u alle benodigde waarden hebt ingevoerd.

   Opmerking

   - Raadpleeg de printerhandleiding als u de afdrukresultaten hebt bekeken en nog steeds niet kunt bepalen welk patroon de minste streepvorming bevat.

Naar boven