Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Impression du motif de vérification des buses

### Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement des buses de la tête d'impression.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre

Remarque Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche FINE si son niveau d'encre est faible. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche FINE.

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows).

1. Imprimez le motif de vérification des buses.

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Vérification des buses.

(3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

Remarque Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'imprimer le motif.

1. Examinez le motif.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses.

1. Vérifiez que la machine est sous tension et qu'une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre est chargée dans le réceptacle arrière.

Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la gauche. Reportez-vous à la section Face avant.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprimez le motif de vérification des buses.

(1) Sélectionnez Impression test dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Vérification des buses.

(3) Vérifiez le message affiché et cliquez sur Imprimer le motif de vérification.

Le motif de vérification des buses sera imprimé. N'ouvrez pas le panneau avant tant que l'impression est en cours.

Remarque Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d'imprimer le motif.

1. Examinez le motif.

Reportez-vous à la section Examen du motif de vérification des buses.

Haut de la page