Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçindekiler > Yazıcıya Genel Bakış > Ana Bileşenler

# Ana Bileşenler

### Önden Görünüm

(1) Kağıt Kılavuzu

Kağıt Kılavuzunu, kağıt destesinin sol tarafına hizalamak için sıkıştırın ve kaydırın.

(2) Kağıt Desteği

Arka Tepsiye kağıt yüklemek için bu kapağı açın.

(3) Arka Tepsi

Yazıcıda kullanabileceğiniz çeşitli boyut ve türdeki kağıdı yükleyin.

Aynı anda iki veya daha fazla sayıda aynı boyutta ve tipte kağıt yüklenebilir ve bir seferde otomatik olarak tek kağıt beslenebilir.

Bkz. Kağıt Yükleme.

(4) Ön Kapak

Bu kapağı, HASSAS kartuşları değiştirmek veya yazıcının içinde sıkışan kağıdı çıkarmak için açın.

(5) Kağıt kalınlığı Kolu

Yazıcı Kafası ve yüklenen kağıt arasındaki boşluğu ortam tipine uyması için ayarlar.

Not Kağıt Kalınlığı Kolunun Konumu Zarf veya Tişört üzerine yazdırırken sağ konuma ayarlayın. Zarf veya Tişört haricinde kağıt üzerine yazdırırken sol konuma ayarlayın. Ortam türleri ve Kağıt Kalınlığı Kolunun konumu ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Kullanabileceğiniz Ortam Türleri.

(6) Kağıt Çıkış Yuvası

Çıktılar çıkarılır.

(7) Power Düğmesi

Makineyi açar veya kapatır.

Önemli Güç Prizi Bağlantısını Kesme Makineyi kapalı konuma getirdikten sonra fişini çekerken Power lambasının yanmıyor olmasına dikkat edin. Yazıcının fişini Power lambası yanıyorken veya yanıp sönüyorken prizden çekmeniz durumunda Yazıcı Kafası korunmasız olduğu için yazıcı bir daha yazdırmayabilir.

(8) SÜRDÜR/İPTAL düğmesi

Sürdürülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için basın. Ayrıca bu düğmeye yazıcıda oluşan bir hatayı çözdükten sonra hata mesajını iptal etmek ve yazdırmaya devam etmek için de basabilirsiniz.

(9) Alarm Lambası

Kağıdın veya mürekkebin bitmesi gibi bir hata oluştuğunda turuncu renkte yanar veya yanıp söner.

(10) Power Lambası

Güç düğmesi açıldığında yanıp söndükten sonra yeşil yanmaya devam eder.

Not Power ve Alarm lambaları Yazıcının durumunu Power ve Alarm lambaları ile kontrol edebilirsiniz. - Power lambası Kapalı: Power lambası kapalıdır. - Power lambası yeşil yanıyor: Yazıcı yazdırmaya hazırdır.

- Power lambası yeşil yanıp sönüyor: Yazıcı yazdırmaya hazır hale geliyordur veya yazdırma devam ediyordur.

- Alarm lambası turuncu yanıp sönüyor: Yazıcıda bir hata oluşmuştur ve yazdırmaya hazır değildir. Ayrıntılı bilgi için, Ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne bakın: Detaylı Kılavuz.

- Sırayla Power lambası bir kez yeşil ve Alarm lambası bir kez turuncu yanıp sönüyor: Canon servis temsilcinizle bağlantı kurmanızı gerektiren bir hata ortaya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için, Ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne bakın: Detaylı Kılavuz.

### Arkadan Görünüm

(11) Güç Kablosu Konektörü

Ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu takın.

(12) USB Bağlantı Noktası

Yazıcıyı bir bilgisayara bağlamak için USB kablosunu takın.

Dikkat Metal mahfazaya dokunmayın.

### İç Görünüm

(13) HASSAS Kartuş Tutucu

HASSAS Kartuşları takın.

Siyah HASSAS Kartuş sol yuvaya (B) takılırken Renkli HASSAS Kartuş sağ yuvaya (C) takılmalıdır.

(14) HASSAS Kartuşlar (Mürekkep Kartuşları)

Yazıcı Kafası ve mürekkep haznesi ile entegre edilen değiştirilebilir bir kartuş.

Not HASSAS Kartuşların takılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, basılı el kitabına bakın: Başlarken.

Önemli Aşağıdaki şekilde bulunan (A) bölümüne mürekkep sıçrayabilir. Bu durum yazıcının performansını etkilemez. (A) bölümüne dokunmayın. Dokunduğunuz takdirde yazıcı düzgün yazdırmayabilir.

Sayfa başına dön