Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα> Τακτική συντήρηση > Όταν η εκτύπωση είναι αχνή ή τα χρώματα δεν είναι σωστά > Βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

### Βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιωθεί με τον κανονικό καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, δοκιμάστε το βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Ο βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης καταναλώνει περισσότερη μελάνη από τον κανονικό καθαρισμό, για το λόγο αυτό εκτελείτε αυτή τη διαδικασία μόνο όταν είναι απαραίτητη.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

1. Καθαρίστε βαθιά την κεφαλή εκτύπωσης.

(1) Κάντε κλικ στην καρτέλαΣυντήρηση (Maintenance).

(2) Κάντε κλικ στην επιλογή Βαθύς καθαρισμός (Deep Cleaning).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Execute).

Σημείωση Κάνοντας κλικ στην επιλογή Στοιχεία αρχικού ελέγχου (Initial Check Items) εμφανίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε πριν εκτελέσετε βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

(4) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν η λυχνία Power (Ισχύς) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ο εκτυπωτής ξεκινά τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Η λειτουργία αυτή διαρκεί περίπου 1 ή 2 λεπτά.

1. Για να ελέγξετε την κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

Σημείωση Αν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, πραγματοποιήστε ξανά βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Αν παρά το δεύτερο βαθύ καθαρισμό, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ενδέχεται να έχει εξαντληθεί η μελάνη. Αντικαταστήστε το φυσίγγιο FINE με ένα καινούριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο.

1. Ανοίξτε τοπλαίσιο διαλόγουCanon IJ Printer Utility.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

1. Καθαρίστε βαθιά την κεφαλή εκτύπωσης.

(1) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο Καθαρισμός (Cleaning) στο αναδυόμενο μενού.

(2) Κάντε κλικ στην επιλογή Βαθύς καθαρισμός (Deep Cleaning).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν η λυχνία Power (Ισχύς) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ο εκτυπωτής ξεκινά τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Η λειτουργία αυτή διαρκεί περίπου 1 ή 2 λεπτά.

Σημείωση Κάνοντας κλικ στην επιλογή Στοιχεία αρχικού ελέγχου (Initial Check Items) εμφανίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε πριν εκτελέσετε βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

1. Για να ελέγξετε την κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης, εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

Σημείωση Αν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, πραγματοποιήστε ξανά βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Αν παρά το δεύτερο βαθύ καθαρισμό, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ενδέχεται να έχει εξαντληθεί η μελάνη. Αντικαταστήστε το φυσίγγιο FINE με ένα καινούριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας