คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > วิธีการพิมพ์แบบต่างๆ > การพิมพ์ทั้งสองหน้า

# การพิมพ์ทั้งสองหน้า

ขั้นตอนสำหรับการพิมพ์ข้อมูลบนกระดาษทั้งสองด้านกระดาษมีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ตั้งค่าการพิมพ์ทั้งสองหน้า

   เลือกเช็คบ็อกซ์ การพิมพ์ทั้งสองหน้า บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

3. เลือกเค้าโครง

   เลือก การพิมพ์ขนาดปกติ (หรือ การพิมพ์ตามขนาดหน้า การพิมพ์เปลี่ยนขนาด หรือ การพิมพ์เค้าโครงหน้า) จากลิสต์ เค้าโครงหน้า

4. ระบุด้านที่เย็บเล่ม

   เครื่องพิมพ์จะวิเคราะห์การตั้งค่า การวางแนว และ เค้าโครงหน้า และเลือก ด้านเย็บเล่ม ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้เลือกค่าอื่นจากลิสต์

5. ตั้งค่าความกว้างขอบ

   หากจำเป็น คลิก กำหนดขอบ... และตั้งตำความกว้างของขอบเย็บเล่ม แล้วคลิก ตกลง

6. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ เอกสารจะถูกพิมพ์บนด้านเดียวในหน้ากระดาษ เมื่อการพิมพ์ด้านหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ ให้ป้อนกระดาษอย่างถูกต้องตามข้อความที่แสดงขึ้น และคลิก ตกลง เอกสารจะถูกพิมพ์บนด้านตรงกันข้าม

ข้อสำคัญ

- การพิมพ์ทั้งสองหน้า ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ

  - ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่นอกเหนือจาก กระดาษธรรมดา ถูกเลือกจากลิสต์ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

  - การพิมพ์โปสเตอร์ ถูกเลือกจากลิสต์ เค้าโครงหน้า

- เมื่อ การพิมพ์หนังสือ เลือกจากลิสต์ เค้าโครงหน้า การพิมพ์ทั้งสองหน้า และ ด้านเย็บเล่ม จะปรากฏเป็นแถบสีเทาจาง และไม่สามารถเลือกได้

หมายเหตุ

- หากไดอะล็อกบ็อกซ์ 'ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์' ปรากฏขึ้นเมื่อดำเนินการพิมพ์ไร้ขอบในระหว่างการพิมพ์ทั้งสองหน้า เลือก กระดาษธรรมดา

- หากด้านหลังกระดาษกลายเป็นรอยเปื้อนในระหว่างการพิมพ์ทั้งสองหน้า ปฏิบัติหน้าที่ การทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง บนแท็บ การบำรุงรักษา

ด้านบน