Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Memasukkan Kertas > Memasukkan Kertas > Memasukkan Amplop

### Memasukkan Amplop

Anda dapat mencetak pada amplop ukuran European DL dan US Comm. Amplop #10.

Alamat secara otomatis akan diputar dan dicetak berdasarkan arah amplop sesuai dengan setelan pada pengandar pencetak.

Penting Anda tidak dapat menggunakan amplop berikut ini. - Amplop dengan permukaan yang timbul atau khusus - Amplop dengan perekat ganda (atau perekat stiker) - Amplop dengan segel tekanan

- Amplop yang perekatnya telah dilembabkan dan diberi lem

1. Siapkan amplop.

Tekan pada keempat ujung dan tepi amplop untuk meratakannya.

Apabila amplop menggulung, pegang sudut yang lain dan dengan hati-hati lekukkan ke arah yang berlawanan.

Apabila sudut segel amplop melipat, luruskanlah.

Gunakan pena untuk menekan tepi lipatan agar rata saat memasukkan dengan arah masukan dan tajamkan lipatannya.

Gambar di atas menunjukkan tampilan samping tepi lipatan amplop.

Penting Amplop dapat macet di dalam pencetak apabila tidak rata atau tepinya tidak sejajar. Pastikan kertas tidak menggulung atau menggelembung melebihi 0.1 inci / 3 mm.

1. Masukkan amplop.

(B) Sisi belakang

(C) Sisi alamat

(1) Sejajarkan amplop berlawanan dengan sisi kanan Tatakan Belakang (A) dan masukkan DENGAN SISI ALAMAT MENGHADAP KE ARAH ANDA.

Perekat amplop yang terlipat akan menghadap ke bawah pada sisi kiri.

Hingga 5 amplop dapat dimasukkan sekaligus.

(2) Jepitkan Pemandu Kertas dan geser berlawanan dengan sisi kiri amplop.

Jangan menggeser Pemandu Kertas terlalu kuat. Kemungkinan kertas tidak akan disalurkan dengan benar.

(3) Setel Tuas Ketebalan Kertas ke kanan.

Setel Ulang Tuas Ketebalan Kertas ke sebelah kiri setelah pencetakan selesai.

1. Tentukan setelan pada pengandar pencetak.

(1) Pilih Amplop dalam Tipe Media.

(2) Pilih ukuran amplop.

Pilih DL Amplop atau Comm. Amplop #10 dalam Ukuran Halaman.

Pilih DL Amplop atau #10 Amplop dalam Ukuran Kertas.

(3) Pilih Pemandangan dalam Orientasi.

Penting Apabila Anda tidak menentukan Ukuran Halaman (atau Ukuran Kertas) atau Orientasi dengan benar, alamat akan dicetak terbalik atau diputar 90 derajat.

Catatan Pencetak akan mengeluarkan bunyi derau saat menyalurkan amplop. Dalam Windows, apabila hasil cetakan terbalik, pilih Putar 180 derajat pada lembar Pengesetan Halaman di dalam kotak dialog properti pencetak pada pengandar pencetak.

Halaman atas