고급 가이드 문제 해결

목차 > 인쇄하기 > 문서 인쇄(Windows)

# 문서 인쇄(Windows)

참고 소프트웨어 어플리케이션에 따라 조작이 달라질 수 있습니다. 조작에 대한 자세한 내용은 해당 어플리케이션 사용 설명서를 참조하십시오. 이 절에서 사용된 화면은 Windows Vista 운영 체제 Ultimate Edition(이하 "Windows Vista")에서의 인쇄 화면입니다.

1. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.

앞면을 참조하십시오.

1. 용지를 로드합니다.

용지 로드하기를 참조하십시오.

1. 적합한 소프트웨어 어플리케이션을 사용하여 인쇄할 문서를 만듭니다(또는 엽니다).

1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

(1) 파일 메뉴 또는 해당 소프트웨어 어플리케이션의 명령 모음에서 인쇄를 선택합니다.

인쇄 대화 상자가 나타납니다.

(2) 사용자의 프린터 이름이 선택되었는지 확인합니다.

참고 다른 프린터 이름이 선택된 경우, 사용자의 프린터 이름을 클릭하여 선택합니다.

(3) 기본 설정(또는 등록 정보)을 클릭합니다.

1. 필요한 인쇄 설정을 지정합니다.

(1) 용지 종류에서 로드한 용지의 용지 종류를 선택합니다.

참고 잘못된 용지 종류를 선택한 경우, 프린터가 올바른 인쇄 품질로 인쇄하지 못할 수 있습니다.

(2) 인쇄 품질 등을 인쇄 품질 및 컬러/농도에서 필요에 따라 지정합니다.

참고 인쇄 품질에 대한 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오.

(3) 확인을 클릭합니다.

참고 페이지 크기를 확인하려면 페이지 설정 탭을 클릭합니다. 설정이 소프트웨어 어플리케이션에서 이미 설정한 문서의 페이지 크기와 일치하지 않는 경우 페이지 크기를 다시 조정하거나 배율 인쇄 또는 페이지 크기에 따라 인쇄를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오. 기타 프린터 드라이버 기능에 대한 자세한 내용은 도움말 또는 사용 설명을 클릭하여 온라인 도움말 또는 고급 가이드 전자 안내서를 참조하십시오. 컴퓨터에 전자 안내서가 설치된 경우 기본 및 유지 관리 시트에 사용 설명 버튼이 나타납니다.

미리 보기를 표시하여 인쇄 결과를 확인하려면 기본 시트에서 인쇄 전 미리 보기 확인 상자를 선택합니다. 일부 소프트웨어 어플리케이션에는 미리 보기 기능이 없을 수 있습니다.

1. 인쇄를 시작합니다.

인쇄(또는 확인)를 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

참고 용지 두께 레버의 위치를 확인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 메시지가 나타나면 용지 두께 레버가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 용지 로드하기를 참조하십시오. 진행 중인 인쇄 작업을 취소하려면 프린터에서 계속/취소 버튼을 누르거나 프린터 상태 모니터에서 인쇄 취소를 클릭합니다. 프린터 상태 모니터를 표시하려면 작업 표시줄에서 Canon XXX(여기서 "XXX"는 프린터 이름입니다)를 클릭합니다. 인쇄된 직선이 잘못 정렬되었거나 인쇄 결과가 만족스럽지 못할 경우 프린트 헤드 위치를 조정합니다. 프린트 헤드 정렬을 참조하십시오.

맨 위로