Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > HASSAS Kartuşu Değiştirme

# HASSAS Kartuşu Değiştirme

Yazdırma esnasında mürekkep biterse, hatayı bilgilendirmek için Alarm lambası dört kez turuncu yanıp söner ve bilgisayar ekranınızda hata mesajı belirir. Hangi mürekkebin bittiğinden emin olun HASSAS Kartuşu yenisiyle değiştirin.

Not Hata mesajı görüntülenirse görüntülenen mesaj kontrol edin ve gerekli işlemleri yapın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. ekran el kitabındaki "Sorun Giderme" bölümünde “Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner” içinde “Dört Kez Yanıp Sönme: Mürekkep Bitti”: Detaylı Kılavuz.

Uyumlu HASSAS Kartuşlarla ilgili bilgiler için, basılı el kitabına bakın: Başlarken.

### Mürekkep Durumunu Denetleme

Yazıcı durumu izleyiciden (Windows) ve her bir Canon IJ Printer Utility (Macintosh) uygulamasından her bir her bir HASSAS Kartuşun mürekkep durumunu kontrol edebilirsiniz.

Not Kalan mürekkep düzeyini algılamak için yazıcı üzerine mürekkep düzeyi algılayıcısı monte edilmiştir. Yeni bir HASSAS Kartuş takıldığında yazıcı mürekkep doluymuş gibi algılar ve ardından kalan mürekkep düzeyini tespit etmeye başlar. Kullanılmış bir HASSAS Kartuş takarsanız gösterilen mürekkep düzeyi doğru olmayabilir. Bu durumda sadece yol göstermesi açısından mürekkep düzeyi bilgilerine bakın.

(A) Ekranda herhangi bir simge olup olmadığını kontrol edin.

(Mürekkep az) simgesi görüntülendiğinde mürekkep azalmaktadır. Bir süre daha yazdırmaya devam edebilirsiniz ancak yeni bir HASSAS Kartuşu hazır bulundurmanızı öneririz.

Onay ekranlarının her birini açmak için aşağıdaki yordama uyun.

(1) Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

(2) Bakım (Maintenance) sekmesini ve Yazıcı Durumunu Görüntüle (View Printer Status) seçeneğini tıklatın.

Mürekkep seviyesi bilgilerine bakmak için, Mürekkep Ayrıntıları (Ink Details) menüsünü tıklatın.

Not Yazdırma esnasında görev çubuğunda görünen Canon XXX ("XXX" yazıcınızın adıdır) öğesini tıklatarak yazıcı durumu izleyiciyi de görüntüleyebilirsiniz.

(1) Canon IJ Printer Utility uygulamasını açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

(2) Açılan menüden Mürekkep Düzeyi Bilgileri (Ink Level Information) öğesini seçin.

Mürekkep seviyesi bilgilerine bakmak için, Mürekkep Ayrıntıları (Ink Details) seçeneğini tıklatın.

Sayfa başına dön