고급 가이드 > 문제 해결 > 프린터는 작동하지만 잉크가 배출되지 않는 경우

# 프린터는 작동하지만 잉크가 배출되지 않는 경우

- 점검 1: 프린트 헤드 노즐이 막혀 있습니까?

  노즐 점검 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 노즐에서 잉크가 올바르게 분사되는지 확인합니다.

  노즐 점검 패턴 인쇄, 프린트 헤드 청소 및 프린트 헤드 정밀 청소는 유지 관리를 참조하십시오.

  - 노즐 점검 패턴이 정확하게 인쇄되지 않은 경우:

    프린트 헤드 청소를 수행한 후 노즐 점검 패턴을 인쇄하여 패턴을 확인합니다.

  - 프린트 헤드 청소를 두 번 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우:

    프린트 헤드 정밀 청소 수행

    프린트 헤드 정밀 청소를 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우 이를 다시 수행해 봅시다.

  - 프린트 헤드 정밀 청소를 두 번 수행한 후에도 문제가 해결되지 않는 경우:

    잉크를 다 썼을 수 있습니다. FINE 카트리지를 교체합니다.

- 점검 2: FINE 카트리지가 올바르게 설치되어 있습니까?

  FINE 카트리지를 제거한 후 이를 다시 설치합니다. FINE 카트리지를 다시 설치하여 인쇄 결과를 향상할 수 있습니다.

  또한 보호 테이프(A)를 제거했는지 확인합니다.

- 점검 3: FINE 카트리지의 잉크가 소모되면 이를 새 카트리지로 교체하십시오.

맨 위로