Petunjuk Lanjut > Perawatan > Melakukan Perawatan dari Komputer > Menyejajarkan Posisi Kepala Cetak

# Menyejajarkan Posisi Kepala Cetak

Penjajaran kepala cetak mengoreksi posisi instalasi kepala cetak dan memperbaiki warna dan garis yang miring.

Prosedur pelaksanaan penjajaran kepala cetak adalah sebagai berikut:

## Penjajaran Kepala Cetak

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Klik Penjajaran Kepala Cetak pada tab Perawatan

   Sebuah pesan muncul.

3. Muatkan kertas ke dalam pencetak

   Set tuas ketebalan kertas ke kiri, dan muatkan selembar kertas biasa berukuran A4 atau Letter ke dalam tatakan belakang.

4. Laksanakan penjajaran kepala cetak

   Ikuti petunjuk pemakaian dalam pesan.
   Kotak dialog Penjajaran Kepala Cetak terbuka.

5. Periksa pola yang dicetak

   Masukkan nomor pola dengan jumlah goresan paling sedikit dalam kotak yang diasosiasikan.
   Mengklik pola dengan jumlah goresan paling sedikit dalam jendela pratinjau, akan mengeset nomornya dalam kotak yang diasosiasikan secara otomatis.

   Ketika Anda telah memasukkan semua nilai yang diperlukan, klik OK.

   Catatan

   - Jika Anda melihat hasil cetakan dan masih tidak dapat menentukan pola dengan jumlah goresan paling sedikit, lihat petunjuk pencetak Anda.

Atas halaman