Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos > Impresión del patrón de prueba de los inyectores

### Impresión del patrón de prueba de los inyectores

Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

Nota Si el nivel de tinta restante es bajo, el patrón de prueba de los inyectores no se imprimirá correctamente. Sustituya el cartucho FINE cuyo nivel de tinta es bajo. Consulte Sustitución de un cartucho FINE.

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

Consulte Apertura del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora (Windows).

1. Imprima el patrón de prueba de los inyectores.

(1) Haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

(2) Haga clic en Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

(3) Compruebe el mensaje que aparece y haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).

Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores. No abra la cubierta delantera mientras la impresión esté en curso.

Nota Si se hace clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items), aparecen los elementos que hay que comprobar antes de imprimir el patrón.

1. Examine el patrón.

Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores.

1. Compruebe que la alimentación está conectada y que hay cargada una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta en la bandeja posterior.

Coloque la palanca de grosor del papel a la izquierda. Consulte Vista frontal.

1. Abra el cuadro de diálogo Canon IJ Printer Utility.

Consulte Apertura de Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Imprima el patrón de prueba de los inyectores.

(1) En el menú desplegable, seleccione Impresión de prueba (Test Print).

(2) Haga clic en Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

(3) Compruebe el mensaje que aparece y haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).

Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores. No abra la cubierta delantera mientras la impresión esté en curso.

Nota Si se hace clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items), aparecen los elementos que hay que comprobar antes de imprimir el patrón.

1. Examine el patrón.

Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores.

Principio de página