الدليل المتقدم > الصيانة > تنفيذ الصيانة من جهاز كمبيوتر > تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة

# تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة

تتيح وظيفة تنظيف اللوحة السفلية إمكانية تجنب تلطخ الوجه العكسي للورقة ببُقع الحبر. قم بتنظيف اللوحة السفلية قبل تنفيذ مهام الطباعة على وجهي الورق.
وأيضًا قم بتنظيف اللوحة السفلية عند حدوث تلطخ حبر على الصفحة المطبوعة ناتج عن عملية أخرى بخلاف عملية طباعة البيانات.

يوضح الإجراء التالي كيفية تنظيف اللوحة السفلية:

## تنظيف اللوحة السفلية

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. انقر فوق تنظيف اللوحة السفلية (Bottom Plate Cleaning) في علامة التبويب ‏الصيانة (Maintenance)

   يتم فتح مربع الحوار تنظيف اللوحة السفلية (Bottom Plate Cleaning).

3. تحميل الورق في الطابعة

   كما هو موضح في مربع الحوار؛ قم بطي ورقة عادية بحجم [A4] أو [Letter] إلى نصفين بالعرض، ثم قم بفردها مرة أخرى.
   قم بتحميل الورقة داخل الدرج الخلفي في الاتجاه الطولي على أن تكون حافة خط الطي متجهة لأسفل.

4. تنفيذ تنظيف اللوحة السفلية

   تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل، وانقر فوق تنفيذ (Execute).
   تبدأ عملية تنظيف اللوحة السفلية.

أعلى الصفحة