Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > HASSAS Kartuşu Değiştirme > Yordamı Değiştirme

### Yordamı Değiştirme

HASSAS Kartuşun mürekkebi bittiğinde değiştirmek için aşağıdaki yordama uyun.

Önemli HASSAS Kartuşu Tutma HASSAS Kartuştaki elektrik bağlantı noktalarına (A) ve yazıcı kafası püskürtme uçlarına (B) dokunmayın. Dokunduğunuz takdirde yazıcı düzgün yazdırmayabilir. En yüksek baskı kalitesini elde etmek için, belirtilen Canon marka HASSAS Kartuşları kullanmanızı öneririz.
Mürekkebin doldurulması önerilmez.

HASSAS Kartuşu çıkardığınızda, hemen yenisini takın. Yazıcıyı HASSAS Kartuş çıkarılmış halde bırakmayın.

Boş kartuşları yenileriyle değiştirin. Önceden çıkarılmış HASSAS kartuşları takarsanız, püskürtme uçlarının tıkanması gibi nedenlerden dolayı yazıcı düzgün yazdırmayabilir.
Ayrıca, bu tür kartuşlar kullanılırsa Mürekkep Az Uyarısı düzgün görüntülenmeyebilir.

En yüksek baskı kalitesini elde etmek için, ambalaj kutusunda belirtilen tarih içinde yazıcıya HASSAS Kartuşları takın. Bununla birlikte HASSAS Kartuşları, taktıktan sonra altı ay içinde tüketin (Takarken tarihi kaydetmenizi öneririz).

Not HASSAS Kartuşun mürekkebi biterse, içinde mürekkep bulunan Renkli veya Siyah HASSAS Kartuşla kısa bir süre için yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak iki kartuşla birden yazdırmaya göre baskı kalitesi düşebilir. Optimum kalite elde etmek için yeni orijinal HASSAS kartuşlar kullanmanızı öneririz.

Sadece tek mürekkeple yazdırsanız da boş HASSAS Kartuş takılı haldeyken yazdırın. Renkli veya Siyah HASSAS Kartuştan herhangi biri takılı değilse bir hata oluşu ve yazıcı yazdıramaz.

Bu ayarı nasıl yapılandırılacağına dair bilgi için, ekran el kitabına bakın: Detaylı Kılavuz.

Siyah beyaz bir belge yazdırılırken veya siyah beyaz yazdırma belirlenmişken de renkli mürekkep tüketilebilir.

Yazıcı Kafası Temizleme ve Yazıcı Kafası Derin Temizleme işleminde de yazıcının performansını korumak için gerekli olabilecek her tür mürekkep tüketilebilir. Mürekkep bittiğinde HASSAS Kartuşu hemen yenisiyle değiştirin.

1. Makinenin açıldığından emin olun ve ardından Ön Kapağı açın.

HASSAS Kartuş Tutucu değiştirme konumuna gelir.

Dikkat Zorla durdurmak veya hareket ettirmek için HASSAS Kartuş Tutucuyu tutmayın. Metal parçalara veya yazıcının içindeki metal parçalara dokunmayın.

Önemli Ön Kapak 10 dakikadan daha uzun süre açık bırakılırsa, HASSAS Kartuş Tutucu sağ tarafa kayar. Bu durumda Ön Kapak kapatın ve yeniden açın.

1. Boş HASSAS Kartuşu çıkarın.

(1) HASSAS Kartuşu bastırın.

(2) HASSAS Kartuşu çıkarın.

Önemli Giysilerin veya etrafın boyanmaması için, HASSAS Kartuşları dikkatli tutun. Boş HASSAS Kartuşların sarf malzemelerinin atılmasıyla ilgili yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde atın.

1. Yeni HASSAS kartuşu hazırlayın.

Yeni hassas kartuşu ambalajından çıkarın ve turuncu koruyucu bandı (A) yavaşça sökün.

Önemli HASSAS kartuşu sallarsanız, mürekkep dökülebilir ve ellerinize veya ortama bulaşabilir. HASSAS Kartuşları dikkatle tutun. Çıkarılan koruyucu bandın üzerindeki mürekkebin etrafa veya ellerinize bulaşmamasına dikkat edin. Koruyucu bandı çıkardıktan sonra geri takmayın. Hazneleri sarf malzemelerinin atılmasıyla ilgili yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde atın.

HASSAS Kartuştaki elektrik bağlantı noktalarına ve yazıcı kafası püskürtme uçlarına dokunmayın. Dokunursanız, yazıcı düzgün şekilde yazdıramaz.

1. HASSAS Kartuşu takın.

(1) Yeni bir HASSAS Kartuşu uygun yuvaya sonuna kadar takın.

Siyah HASSAS Kartuş sol yuvaya (B) takılırken Renkli HASSAS Kartuş sağ yuvaya (C) takılmalıdır.

(2) Tık sesiyle yerine oturana kadar HASSAS Kartuşu yukarı çekin.

Önemli Renkli ve Siyah HASSAS Kartuşun ikisi birden takılana kadar yazıcı yazdıramaz. İki HASSAS Kartuşu da taktığınızdan emin olun.

1. Ön Kapağı kapatın.

Not Ön Kapak kapatıldıktan sonra Alarm lambası halen turuncu yanıyorsa, bkz. ekran el kitabındaki "Sorun Giderme": Detaylı Kılavuz. HASSAS Kartuşu değiştirdikten sonra yazdırma işlemine başladığınızda yazıcı, Yazıcı Kafası temizleme işlemini otomatik olarak başlatır. Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Temizlik esnasında Power lambası yeşil yanıp söner.

Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya yazıcı kafasının konumu hizalı değilse, yazıcı kafasının konumunu ayarlayın.
Bkz. Yazıcı Kafasını Hizalama.

Sayfa başına dön