Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Neuspokojivé výsledky tisku > Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy

# Na výtisku nic není/Výtisky jsou rozmazané/Barvy jsou nesprávné/Bílé pruhy

- Kontrola 1: Zkontrolovali jste nastavení papíru a kvality tisku?

  Neuspokojivé výsledky tisku

- Kontrola 2: Je kazeta FINE nainstalovaná správně?

  Vyjměte kazetu FINE a znovu ji instalujte. Výsledek tisku je možné zlepšit opětovnou instalací kazety FINE.

  Zkontrolujte také, že byla odstraněna ochranná páska (A).

- Kontrola 3: Vytiskněte testovací vzorek trysek a proveďte všechny nezbytné operace údržby, jako je například čištění tiskové hlavy.

  Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

  Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte pokynů v části Běžná údržba.

  - Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

    Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.

  - Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

    Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy.

    Pokud po hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění problému, zkuste je provést ještě jednou.

  - Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:

    Pravděpodobně došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.

- Kontrola 4: Je-li kazeta FINE prázdná, vyměňte ji za novou.

- Kontrola 5: Pokud používáte papír s jednou potisknutelnou stranou, ujistěte se, že je papír vložený potisknutelnou stranou nahoru.

  Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.

  Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.

- Kontrola 6: Změňte nastavení páčky tloušťky papíru.

  Nastavte polohu páčky tloušťky papíru podle typu papíru, na který tisknete.

  Informace naleznete v části Vkládání papíru.

  V závislosti na obsahu tisku se může povrch tisku poškrábat nebo může dojít k zašpinění rohů nebo okrajů papíru, dokonce i u typů papíru, které vyžadují nastavení páčky vlevo. V takovém případě nastavte páčku tloušťky papíru vpravo.

  * Po skončení tisku vraťte páčku tloušťky papíru vlevo. Pokud páčku nevrátíte vlevo, pravděpodobně dojde k zašpinění vnitřku tiskárny kvůli větší vzdálenosti mezi tiskovou hlavou a vloženým papírem. Také může dojít ke zhoršení kvality tisku.

  poznámka

  - Pokud jsou rohy nebo okraje papíru zašpiněné, zkuste tisknout s páčkou tloušťky papíru nastavenou vpravo.

Začátek stránky