고급 가이드 > 문제 해결 > 인쇄 결과가 만족스럽지 못한 경우 > 용지가 지저분한 경우/인쇄된 표면이 긁힌 경우

# 용지가 지저분한 경우/인쇄된 표면이 긁힌 경우

- 점검 1: 용지 및 인쇄 품질 설정을 확인하였습니까?

  인쇄 결과가 만족스럽지 못한 경우

- 점검 2: 적합한 용지 종류를 사용합니까? 다음 사항을 확인하십시오.

  - 인쇄하는 용지가 인쇄 용도에 적합한지 확인합니다.

    용지 로드하기

  - 경계면 없는 인쇄를 수행하는 경우 사용하는 용지가 경계면 없는 인쇄에 적합한지 확인합니다.

    사용하는 용지가 경계면 없는 인쇄에 적합하지 않은 경우, 용지의 상단 및 하단 가장자리 부분에서 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.

    인쇄 영역

- 점검 3: 말린 용지를 편 후 로드합니다.

  - 보통 용지의 경우

    용지를 뒤집어 다시 로드하여 다른 면에 인쇄합니다.

    뒷면 트레이에 로드된 용지를 장기간 놓아두면 용지가 말릴 수 있습니다. 이런 경우 다른 면을 위로 향하게 하여 용지를 로드하십시오. 이는 문제를 해결할 수 있습니다.

    사용하지 않는 용지는 패키지에 다시 넣고 평평한 곳에 놓을 것을 권장합니다.

  - 다른 용지의 경우

    1. 인쇄면(A)이 위로 향하도록 하여 깨끗한 보통 용지로 덮어 인쇄면이 얼룩지거나 긁히지 않도록 합니다.

    2. 아래에서 보여준 것과 같이 용지를 말린 반대 방향으로 말아 줍니다.

    3. 용지의 구부러진 높이가 약 0.08 내지 0.2in./2 내지 5mm(B) 이내인지 확인합니다.

       구부려 편 용지는 한 번에 한 장씩 인쇄할 것을 권장합니다.

  참고

  - 용지 종류에 따라 용지가 말리지 않은 경우에도 용지에 얼룩이 생기거나 올바르게 공급되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 위 절차에 따라 인쇄 전에 용지를 말아 줍니다. 이는 인쇄 결과를 향상할 수 있습니다.

- 점검 4: 농도가 높게 설정된 경우 프린터 드라이버의 농도 설정을 낮춘 후 다시 인쇄해 봅시다.

  농도가 높은 이미지를 보통 용지에 인쇄하는 경우 용지가 너무 많은 잉크를 흡수하여 젖게 되어 용지가 마손될 수 있습니다.

  프린터 드라이버에서 농도 설정을 낮추고 다시 인쇄합니다.

  1. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

     프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)

  2. 기본 시트에서 컬러/농도로 수동을 선택하고 설정을 클릭합니다.

  3. 컬러 조절 시트에서 농도 슬라이드 바를 드래그하여 농도를 조절합니다.

  1. Print 대화 상자를 엽니다.

     Page Setup 및 Print 대화 상자 열기(Macintosh)

  2. 팝업 메뉴에서 Color Options를 선택합니다.

  3. Intensity 슬라이드 바를 드래그하여 농도를 설정합니다.

- 점검 5: 권장 인쇄 영역을 넘어 인쇄가 수행됩니까?

  인쇄 용지의 권장 인쇄 영역을 넘어 인쇄하는 경우 용지의 하단 가장자리가 잉크로 얼룩질 수 있습니다.

  어플리케이션 소프트웨어에서 원본 문서 크기를 다시 조정합니다.

  인쇄 영역

- 점검 6: 용지 공급 롤러가 지저분합니까?

  용지 공급 롤러를 청소합니다.

  유지 관리

  참고

  - 용지 공급 롤러를 청소는 롤러를 마모시키므로 필요한 경우에만 이 절차를 수행합니다.

- 점검 7: 프린터 내부가 지저분합니까?

  양면 인쇄를 수행할 때 프린터 내부가 잉크로 지저분해져 출력물이 지저분해질 수 있습니다.

  밑판 청소를 수행하여 기기 내부를 청소합니다.

  프린터 내부 청소하기

  참고

  - 프린터 내부가 지저분해지는 것을 방지하려면 용지 크기를 정확하게 설정하십시오.

- 점검 8: 잉크 말리는 대기 시간을 더 길게 설정합니다.

  이렇게 하면 인쇄면 건조 시간이 충분하여 용지 얼룩과 용지 긁힘이 방지됩니다.

  1. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.

  2. 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

     프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)

  3. 유지 관리 탭을 클릭한 다음 사용자 정의 설정을 클릭합니다.

  4. 잉크 말리는 대기 시간 슬라이드 바를 드래그하여 대기 시간을 설정한 후 보내기를 클릭합니다.

  5. 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

  1. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다.

  2. Canon IJ Printer Utility를 엽니다.

     Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)

  3. 팝업 메뉴에서 Custom Settings를 선택합니다.

  4. 잉크 말리는 대기 시간 슬라이드 바를 드래그하여 대기 시간을 설정한 후 보내기를 클릭합니다.

  5. 메시지를 확인하고 확인을 클릭합니다.

- 점검 9: 용지 두께 레버 설정을 변경합니다.

  인쇄하려는 용지 종류에 따라 용지 두께 레버 위치를 조정합니다.

  용지 로드하기를 참조하십시오.

  인쇄 내용에 따라 레버를 왼쪽으로 설정해야 하는 용지 종류의 경우에도 인쇄면이 긁히거나 용지의 모서리나 가장자리에 얼룩이 생길 수 있습니다. 이 경우에 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정합니다.

  * 인쇄를 끝낸 후에는 용지 두께 레버를 왼쪽으로 되돌립니다. 레버를 왼쪽으로 되돌리지 않으면 프린트 헤드와 로드된 용지 사이의 간격이 넓어져 프린터 내부가 쉽게 지저분해질 수 있습니다. 또한 이는 인쇄 품질을 떨어질 수 있습니다.

  참고

  - 용지의 모서리에 얼룩이 있으면 용지 두께 레버를 오른쪽으로 설정하여 인쇄해 보십시오.

- 점검 10: 용지가 다른 로드한 용지에 긁혔습니까?

  용지 종류에 따라 뒷면 트레이에서 공급할 경우 용지가 다른 로드한 용지에 의해 긁힐 수 있습니다. 이 경우에는 한 번에 한 장씩 로드하십시오.

맨 위로