Petunjuk Lanjut Penyelesaian Masalah

Daftar Isi > Perawatan Rutin > Apabila Pencetakan Menjadi Buram atau Warna Tidak Sesuai. > Membersihkan Kepala Cetak Tingkat Dalam

### Membersihkan Kepala Cetak Tingkat Dalam

Apabila kualitas cetakan tidak membaik setelah Pembersihan Kepala Cetak standar, bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam. Pembersihan Kepala Cetak tingkat dalam memerlukan lebih banyak tinta dibandingkan Pembersihan Kepala Cetak standar, jadi bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam hanya jika diperlukan.

1. Pastikan bahwa daya telah dihidupkan.

1. Buka kotak dialog properti pencetak.

Rujuk ke Membuka Kotak Dialog Properti Pencetak (Windows).

1. Bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam.

(1) Klik tab Perawatan.

(2) Klik Pembersihan Tingkat Dalam.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik Laksanakan.

Catatan Mengklik Pemeriksaan Awal Item akan menampilkan item yang harus diperiksa sebelum membersihkan Kepala Cetak tingkat dalam.

(4) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Pencetak mulai membersihkan Kepala Cetak tingkat dalam saat lampu Daya berkedip hijau.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Kepala Cetak yang menyeluruh. Berlangsung sekitar 1 atau 2 menit.

1. Cetak pola pemeriksaan mulut semprot untuk memeriksa kondisi kepala cetak.

Rujuk ke Mencetak Pola Pemeriksaan mulut semprot.

Catatan Apabila masalah belum teratasi, bersihkan lagi Kepala Cetak tingkat dalam. Apabila masalah masih belum teratasi, kemungkinan tinta habis. Ganti Kartrij FINE dengan yang baru. Rujuk ke Mengganti Kartrij FINE.

1. Pastikan bahwa daya telah dihidupkan.

1. Buka kotak dialog Canon IJ Printer Utility.

Rujuk ke Membuka Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Bersihkan Kepala Cetak tingkat dalam.

(1) Pastikan bahwa Cleaning telah dipilih di menu pop-up.

(2) Klik Pembersihan Tingkat Dalam.

(3) Konfirmasi pesan yang muncul, dan klik OK.

Pencetak mulai membersihkan Kepala Cetak tingkat dalam saat lampu Daya berkedip hijau.

Jangan melakukan operasi lain sampai pencetak selesai membersihkan Kepala Cetak yang menyeluruh. Berlangsung sekitar 1 atau 2 menit.

Catatan Mengklik Pemeriksaan Awal Item akan menampilkan item yang harus diperiksa sebelum membersihkan Kepala Cetak tingkat dalam.

1. Cetak pola pemeriksaan mulut semprot untuk memeriksa kondisi kepala cetak.

Rujuk ke Mencetak Pola Pemeriksaan mulut semprot.

Catatan Apabila masalah belum teratasi, bersihkan lagi Kepala Cetak tingkat dalam. Apabila masalah masih belum teratasi, kemungkinan tinta habis. Ganti Kartrij FINE dengan yang baru. Rujuk ke Mengganti Kartrij FINE.

Halaman atas