Videregående veiledning > Vedlikehold > Utføre vedlikehold fra en datamaskin > Rengjøre inne i skriveren

# Rengjøre inne i skriveren

Ved å bruke funksjonen for bunnplaterengjøring unngår du flekker på baksiden av papiret. Du bør rengjøre bunnplaten før du skal ta en dupleksutskrift.
Du bør også rengjøre bunnplaten hvis det vises andre blekkflekker enn tegnflekker på utskriftssiden.

Fremgangsmåten for å utføre bunnplaterengjøring er som følger:

## Bunnplaterengjøring

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Klikk på Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) i kategorien Vedlikehold (Maintenance)

   Dialogboksen Bunnplaterengjøring (Bottom Plate Cleaning) åpnes.

3. Legg papir i skriveren

   Følg instruksene i dialogboksen, brett A4-arket eller Letter-arket i to på langs, og brett deretter arket ut igjen.
   Legg arket i bakskuffen i stående retning slik at bretten vender ned.

4. Utfør bunnplaterengjøringen

   Kontroller at skriveren er slått på, og klikk på Utfør (Execute).
   Bunnplaterengjøringen starter.

Øverst på siden