Laaja käyttöopas > Huolto > Huoltotoimien suorittaminen tietokoneesta > Tulostuspäiden puhdistaminen

# Tulostuspäiden puhdistaminen

Tulostuspäiden puhdistaminen poistaa kaikki tukkeumat tulostuspään suuttimista. Puhdista tulostuspäät, jos tulosteet ovat haalistuneita tai tietty väri ei tulostu, vaikka mustetta olisi tarpeeksi.

Puhdista tulostuspää seuraavasti:

## Puhdistus

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Puhdistus (Cleaning)

   Tulostuspään puhdistus käynnistyy.

3. Suorita puhdistus loppuun

   Valitse OK, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.
   Seuraavaksi näyttöön tulee Suutintesti (Nozzle Check) -valintaikkuna.

4. Tarkista tulokset

   Valitsemalla Tulosta tarkistuskuvio (Print Check Pattern) voit tarkistaa, onko tulostuslaatu parantunut. Voit keskeyttää tarkistuksen valitsemalla Peruuta (Cancel).

   Jos tulostuspään ongelma ei korjaudu yhdellä puhdistuksella, puhdista se uudelleen.

## Perusteellinen puhdistus

Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning) puhdistaa tulostuspään perusteellisemmin kuin Puhdistus (Cleaning). Suorita perusteellinen puhdistus, jos tulostuspään ongelma ei korjaannu kahden tavallisen puhdistuksen jälkeen.

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning).

   Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning) -valintaikkuna tulee näyttöön. Noudata valintaikkunan ohjeita.
   Valitse Alkutarkistuskohdat (Initial Check Items), kun haluat tarkastella tarkistettavia kohtia ennen Perusteellista puhdistusta (Deep Cleaning).

3. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja valitse Suorita (Execute).

   Valitse OK, kun vahvistusilmoitus tulee näyttöön.

   Tulostuspään perusteellinen puhdistus käynnistyy.

Tärkeää

- Puhdistus (Cleaning) kuluttaa pienen määrän mustetta. Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning) kuluttaa mustetta enemmän kuin pelkkä Puhdistus (Cleaning).
  Jos tulostuspäät puhdistetaan usein, tulostimen muste kuluu nopeasti loppuun. Puhdista siis tulostuspäät vain, kun se on välttämätöntä.

Huomautus

- Jos Perusteellinen puhdistus (Deep Cleaning) ei auta, katkaise tulostimesta virta ja yritä uudelleen. Ellei tämäkään auta, muste on loppunut. Lisätietoja tarvittavista toimenpiteistä on kohdassa Laite toimii, mutta muste ei suihkua.

## Muita aiheita

Tulostuspään suuttimien tarkistaminen

Sivun alkuun