Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Mengubah Kualitas Cetak dan Mengoreksi Data Gambar > Menentukan Koreksi Warna > Mencetak dengan Profil ICC

# Mencetak dengan Profil ICC

Jika data gambar memiliki profil ICC yang ditentukan, Anda dapat menggunakan ruang warna (Adobe RGB atau sRGB) data secara efektif ketika mencetak.

Prosedur pengesetan pengandar pencetak bervariasi tergantung pada perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mencetak.

## Mencetak data gambar dari perangkat lunak aplikasi yang dapat menentukan profil ICC

Ketika menggunakan Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional, atau perangkat lunak aplikasi lain apapun yang memperbolehkan Anda untuk menentukan profil ICC, Anda dapat menggunakan sistem pengelolaan warna (ICM) yang ditemukan dalam Windows ketika mencetak data. Anda dapat mencetak hasil pengeditan dan penyempurnaan perangkat lunak aplikasi secara efektif dengan menggunakan ruang warna profil ICC yang ditentukan dalam data gambar.

Untuk menggunakan metode pencetakan ini, Anda harus terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak aplikasi untuk menentukan profil ICC dalam data gambar. Untuk petunjuk pemakaian mengenai penentuan profil ICC dengan program perangkat lunak aplikasi, rujuk ke petunjuk perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan.

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pilih tipe media

   Pilih tipe kertas yang dimuatkan pada pencetak dari daftar Tipe Media pada tab Utama.

3. Pilih kualitas cetak

   Pilih Tinggi, Standar, atau Cepat untuk Kualitas Cetak.

4. Pilih pengaturan warna manual

   Pilih Manual untuk Warna/Intensitas, dan klik Set....
   Kotak dialog Pengaturan Warna Manual terbuka.

5. Pilih koreksi warna

   Klik tab Penyamaan, dan pilih ICM untuk Koreksi Warna.

6. Set item lain

   Jika perlu, klik tab Pengaturan Warna, dan atur keseimbangan warna Sian, Magenta, Kuning, dan atur setelan Kecerahan, Intensitas, dan Kontras, dan kemudian klik OK.

7. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Utama.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, pencetak menggunakan ruang warna data gambar.

Penting

- Jika Anda mencetak gambar dengan menentukan profil yang dibuat secara terpisah atau profil untuk kertas Canon khusus dalam perangkat lunak aplikasi, pilih Nihil dari menu Koreksi Warna pengandar pencetak.

## Mencetak data gambar dari perangkat lunak aplikasi yang tidak dapat menentukan profil ICC

Ketika mencetak dari perangkat lunak aplikasi yang tidak memperbolehkan Anda untuk menentukan profil ICC, tentukan profil ICC dalam setelan cetak pengandar pencetak dan cetak data. Ketika mencetak data Adobe RGB, Anda dapat mencetak data dengan ruang warna Adobe RGB walaupun perangkat lunak aplikasi tidak mendukung Adobe RGB.

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pilih tipe media

   Pilih tipe kertas yang dimuatkan pada pencetak dari daftar Tipe Media pada tab Utama.

3. Pilih kualitas cetak

   Pilih Tinggi, Standar, atau Cepat untuk Kualitas Cetak.

4. Pilih pengaturan warna manual

   Pilih Manual untuk Warna/Intensitas, dan klik Set....
   Kotak dialog Pengaturan Warna Manual terbuka.

5. Pilih koreksi warna

   Klik tab Penyamaan, dan pilih ICM untuk Koreksi Warna.

6. Pilih profil masukan

   Pilih Masukkan Profil yang menyamai ruang warna data gambar.

   - Untuk data sRGB atau data tanpa profil ICC:

     Pilih Standar.

   - Untuk data Adobe RGB:

     Pilih Adobe RGB (1998).

   Penting

   - Jika perangkat lunak aplikasi menentukan profil masukan, setelan masukkan profil pada pengandar pencetak menjadi tidak berlaku.

   - Jika tidak ada profil ICC yang diinstal pada komputer Anda, Adobe RGB (1998) tidak ditampilkan. Anda dapat menginstal profil ICC dari CD-ROM Pengesetan yang disediakan bersama pencetak.

7. Set item lain

   Jika perlu, klik tab Pengaturan Warna, dan atur keseimbangan warna Sian, Magenta, Kuning, dan atur setelan Kecerahan, Intensitas, dan Kontras, dan kemudian klik OK.

8. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Utama.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, data dicetak dengan ruang warna data gambar yang dipilih.

## Topik Terkait

Memilih Kombinasi Level Kualitas Cetak dan Metode Corak Warna Separuh

Menentukan Koreksi Warna

Mengatur Keseimbangan Warna

Mengatur Kecerahan

Mengatur Intensitas

Mengatur Kontras

Atas halaman