고급 가이드 문제 해결

목차 > 유지 관리 > FINE 카트리지 교체

# FINE 카트리지 교체

인쇄 도중에 잉크가 떨어진 경우 알람 램프가 오렌지색으로 네 번 깜박이고 에러 메시지가 컴퓨터 화면에 나타납니다. 어느 잉크가 떨어졌는지 확인한 다음 새 FINE 카트리지로 교체합니다.

참고 에러 메시지가 나타나면 표시된 메시지를 확인고 적절한 조치를 취합니다. 자세한 내용은 고급 가이드 전자 안내서의 "문제 해결"에서 "알람 램프가 오렌지색으로 깜박이는 경우"의 "네 번 깜박임: 잉크를 다 썼습니다."를 참조하십시오. 호환되는 FINE 카트리지에 대한 내용은 입문 가이드 인쇄 설명서를 참조하십시오.

### 잉크 상태 확인

프린터 상태 모니터(Windows) 및 Canon IJ Printer Utility(Macintosh)에서 각 FINE 카트리지의 잉크 상태를 확인할 수 있습니다.

참고 잉크 잔량 감지기는 프린터에 부착되어 잉크 잔량을 검사합니다. 프린터는 새 FINE 카트리지가 장착된 상태를 잉크가 가득 찬 상태로 인식하고 잉크 잔량 검사를 시작합니다. 사용했던 FINE 카트리지를 장착한 경우 표시된 잉크 잔량이 정확하지 않을 수 있습니다. 이런 경우 잉크 잔량 정보는 참고로만 참조하십시오.

(A) 화면에 어떠한 기호가 나타나는지 확인합니다.

(잉크 적음)이 표시되는 잉크는 잉크가 부족한 것입니다. 인쇄를 한동안 계속 진행할 수 있지만 사용할 수 있는 새 FINE 카트리지를 준비할 것을 권장합니다.

아래 절차에 따라 각 확인 화면을 엽니다.

(1) 프린터 등록 정보 대화 상자를 엽니다.

프린터 등록 정보 대화 상자 열기(Windows)를 참조하십시오.

(2) 유지 관리 탭을 클릭한 다음 프린터 상태 보기를 클릭합니다.

잉크 잔량 정보를 확인하려면 잉크 세부 정보 메뉴를 클릭합니다.

참고 또한 인쇄하는 동안 작업 표시줄에 나타나는 Canon XXX(여기서 "XXX"는 프린터 이름입니다)를 클릭하면 프린터 상태 모니터를 표시할 수도 있습니다.

(1) Canon IJ Printer Utility를 엽니다.

Canon IJ Printer Utility 열기(Macintosh)를 참조하십시오.

(2) 팝업 메뉴에서 Ink Level Information을 선택합니다.

잉크 잔량 정보를 확인하려면 Ink Details를 클릭합니다.

맨 위로