Guia Avançado > Solução de Problemas > A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada

# A Impressora se Move, mas a Tinta Não é Ejetada

- Verificação 1: Os ejetores da cabeça de impressão estão entupidos?

  Imprima o padrão de verificação de ejetor para determinar se a tinta está sendo ejetada corretamente pelos ejetores da cabeça de impressão.

  Consulte Manutenção de Rotina para saber sobre impressão do padrão de verificação de ejetor, limpeza da cabeça de impressão e limpeza profunda da cabeça de impressão.

  - Se o padrão de verificação de ejetor não for impresso corretamente:

    Depois de fazer a limpeza da cabeça de impressão, imprima e examine o padrão de verificação dos ejetores.

  - Se o problema não for resolvido depois de executar a limpeza da cabeça de impressão duas vezes:

    Faça a limpeza profunda da cabeça de impressão

    Se o problema não for resolvido após a limpeza profunda da cabeça de impressão, tente executá-la novamente.

  - Se o problema não for resolvido após duas limpezas profundas da cabeça de impressão:

    A tinta pode ter acabado. Substitua o cartucho FINE.

- Verificação 2: O cartucho FINE está instalado corretamente?

  Remova o cartucho FINE e reinstale-o. O resultado da impressão pode melhorar com a reinstalação do cartucho FINE.

  Verifique também se a fita de proteção (A) foi removida.

- Verificação 3: Quando um cartucho FINE ficar sem tinta, substitua-o por um novo.

Topo da página