Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Apêndice > Precauções de Segurança

# Precauções de Segurança

Para garantir o uso seguro da impressora, leia os avisos de segurança e os cuidados descritos neste manual. Não tente utilizar a impressora de uma maneira diferente da descrita neste manual. Isso causará acidente imprevisto, incêndio ou choque elétrico.

Aviso Poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou danificar a impressora se ignorar qualquer destas precauções de segurança.

> Escolhendo um local | Não coloque a impressora perto de solventes inflamáveis como álcool ou tíner.
> Alimentação | Nunca tente conectar ou desconectar a impressora da fonte de alimentação com as mãos molhadas.
> Insira o plugue completamente na tomada de alimentação.

> Nunca danifique, modifique, estique, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.

> Jamais conecte a impressora a uma tomada de energia elétrica compartilhada com outros equipamentos (extensões, adaptadores de 2 ou 3 tomadas, etc.).

> Jamais use a impressora se o cabo de alimentação estiver enrolado ou com nós.
> Se perceber fumaça, sentir odores incomuns ou ouvir ruídos estranhos próximos da impressora, desconecte-a imediatamente da fonte de alimentação e solicite atendimento técnico.

> Desconecte periodicamente a impressora e use um pano seco para remover qualquer poeira ou sujeira acumulada no plugue e na tomada. Se ela for colocada em um local exposto a muita poeira, fumaça ou alta umidade, o pó acumulado no plugue absorverá a umidade e poderá provocar incêndio e falha no isolamento.

> Se ouvir um trovão, desconecte o cabo de alimentação da impressora e evite utilizá-la. Deixar a impressora conectada pode provocar incêndio, choque elétrico ou danos, dependendo da tempestade.
> Use o cabo de alimentação fornecido com a impressora.
> Limpando a impressora |

> Use um pano úmido para limpar a impressora. Nunca use solventes inflamáveis, como álcool, benzeno ou tíner.

> O contato de substâncias solventes inflamáveis com componentes elétricos no interior da impressora pode causar incêndio ou choque elétrico.

> Sempre desligue a impressora da tomada antes de limpá-la. Se você ligar a impressora acidentalmente durante a limpeza, poderá se machucar ou danificá-la.
> Manutenção da impressora | Não tente desmontar ou modificar a impressora. Não há peças dentro da impressora que possam ser reparadas pelo usuário. A impressora contém componentes de alta tensão. Nunca tente executar um procedimento de manutenção que não esteja descrito neste guia.
> Trabalhando com a impressora | Não utilize sprays altamente inflamáveis perto da impressora. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico, caso o spray entre em contato com componentes elétricos dentro da impressora.

Cuidado Há risco de ferimentos ou danos à impressora se você ignorar alguma dessas precauções de segurança.

> Escolhendo um local | Não instale a impressora em uma superfície instável ou sujeita à vibração intensa.
> Não instale a impressora em ambientes muito úmidos ou empoeirados e que recebam luz direta do sol, ao ar livre ou perto de uma fonte de calor. Para evitar o risco de incêndio ou choques elétricos, instale a impressora em um local com temperatura ambiente que varie de 5°C a 35°C (41°F a 95°F) e umidade entre 10% a 90% (sem condensação).
> Não coloque a impressora sobre um tapete ou carpete grosso.
> Não encoste a impressora na parede.
> Alimentação |

> Nunca retire o plugue da tomada puxando o fio.

> Não use um fio/cabo de extensão.

> Certifique-se de que a área ao redor da tomada seja mantida sempre livre para que você possa desconectar o cabo de alimentação com facilidade, se for necessário.

> Trabalhando com a impressora | Nunca coloque as mãos ou os dedos no interior da impressora enquanto ela estiver imprimindo.
> Ao mover a impressora, segure em ambas as extremidades.
> Não coloque nenhum objeto sobre a impressora.
> Não coloque objetos metálicos (clipes para papel, grampos, etc.) nem recipientes de solventes inflamáveis (álcool, tíner, etc.) em cima da impressora.
> Se algum objeto estranho (metal ou líquido) cair na impressora, desconecte o cabo de alimentação e chame a assistência técnica.
> Não transporte nem armazene a impressora em posição inclinada, vertical ou invertida, pois a tinta poderá vazar e danificá-la.
> Cartuchos FINE (Cartuchos de Tinta) | Mantenha os Cartuchos FINE (Cartuchos de Tinta) fora do alcance das crianças. Em caso de contato acidental com a boca, ao lamber ou engolir a tinta, lave a boca da criança ou dê um ou dois copos de água para a criança beber. Se ocorrer irritação ou desconforto, procure um médico imediatamente.
> Em caso de contato com os olhos, lave-os com água imediatamente. Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão imediatamente. Se a irritação nos olhos ou na pele persistir, procure um médico imediatamente.
> Não agite os Cartuchos FINE (Cartuchos de Tinta). A tinta pode derramar e manchar a roupa ou a área ao redor.

> Nunca toque nos contatos elétricos ou nos ejetores da cabeça de impressão de um Cartucho FINE (Cartucho de Tinta) depois de imprimir.

> As partes metálicas podem estar muito quentes e causar queimaduras.

> Não jogue os Cartuchos FINE (Cartuchos de Tinta) no fogo.
> Não tente desmontar ou modificar os Cartuchos FINE.
> Não manuseie os Cartuchos FINE de forma rude, tal como aplicar sobre eles pressão excessiva ou derrubá-los.

> Não lave ou limpe os Cartuchos FINE.

> Depois de instalar os Cartuchos FINE, não os remova desnecessariamente.

Observe ao colocar a impressora próxima de outros dispositivos elétricos como lâmpadas fluorescentes

Instale a impressora a pelo menos 15 cm / 5,91 pol de distância de outros dispositivos elétricos como lâmpadas fluorescentes. Se a impressora for instalada perto delas, talvez não funcione corretamente em função de ruídos fluorescentes.

Ao desligar a alimentação

Ao desligar a alimentação, sempre pressione o botão [Power] (Alimentação) e certifique-se de que o indicador luminoso [Power] (Alimentação) (em verde) tenha apagado. Se o plugue de alimentação for desconectado da tomada de alimentação quando o indicador luminoso [Power] (Alimentação) acender ou piscar, a cabeça de impressão ficará desprotegida e não será possível imprimir posteriormente.

Topo da página