Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Kağıt Besleme Silindirini Temizleme

# Kağıt Besleme Silindirini Temizleme

Kağıt Besleme Silindiri Kirlenirse veya kağıt tozu yapışırsa kağıt düzgün şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda Kağıt Besleme Silindirini temizleyin. Temizleme Kağıt Besleme Silindirini aşındıracağından, bu işlemi yalnızca gerekli olduğunda gerçekleştirin.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda üç sayfa düz kağıt

1. Makinenin açıldığından emin olun ve ardından Arka Tepsideki kağıtları çıkarın.

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

1. Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Silindir Temizleme (Roller Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Kağıt Besleme Silindiri, temizlenirken dönecektir.

1. Kağıt Besleme Silindirinin dönmesinin durduğundan emin olun. Mesaj görüntülendiğinde, kağıt yükleyin.

Arka Tepsiye üç adet A4 veya Letter boyutla düz kağıt yükleyin.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcıya yüklenen kağıt yazıcıdan yüklenecek ve çıkartılacaktır.

Yazıcı, Kağıt Besleme Silindirinin yoğun temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

1. Tamamlanma mesajı görüntülendiğinde OK öğesini tıklatın.

Sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın, güç prizini çıkartın ve Arka Tepsinin sağ yanında bulunan Kağıt Besleme Silindirini (A) nemli bir pamuklu çubukla veya benzeriyle silin. Temizlerken silindiri elle ok (B) yönünde döndürün. Silindire parmaklarınızla dokunmayın, pamuklu çubukla döndürün. Bu sorunu çözmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

1. Makinenin açıldığından emin olun ve ardından Arka Tepsideki kağıtları çıkarın.

1. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

1. Kağıt Besleme Silindirini temizleyin.

(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

(2) Silindir Temizleme (Roller Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Kağıt Besleme Silindiri, temizlenirken dönecektir.

1. Kağıt Besleme Silindirinin dönmesinin durduğundan emin olun. Mesaj görüntülendiğinde, kağıt yükleyin.

Arka Tepsiye üç adet A4 veya Letter boyutla düz kağıt yükleyin.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Yazıcıya yüklenen kağıt yazıcıdan yüklenecek ve çıkartılacaktır.

Yazıcı temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

Sonra sorun çözülmezse, yazıcıyı kapatın, güç prizini çıkartın ve Arka Tepsinin sağ yanında bulunan Kağıt Besleme Silindirini (A) nemli bir pamuklu çubukla veya benzeriyle silin. Temizlerken silindiri elle ok (B) yönünde döndürün. Silindire parmaklarınızla dokunmayın, pamuklu çubukla döndürün. Bu sorunu çözmezse Canon servis temsilcinizle temas kurun.

Sayfa başına dön