Guía avanzada > Solución de problemas > El contenedor del cartucho FINE no se mueve a la posición para sustituirlo

# El contenedor del cartucho FINE no se mueve a la posición para sustituirlo

- Comprobación 1: ¿Está apagada la luz de encendido?

  Compruebe si la luz de encendido se ilumina en verde.

  El contenedor del cartucho FINE no se desplaza a menos que la impresora esté encendida. Si la luz de encendido está apagada, cierre la cubierta delantera y encienda la impresora.

  Mientras parpadea la luz de encendido, la impresora se está inicializando. Espere a que la luz de encendido deje de parpadear y permanezca iluminada en verde y, a continuación, vuelva a abrir la cubierta principal.

- Comprobación 2: ¿Está parpadeando la lámpara de alarma?

  Cierre la cubierta delantera, confirme el número de destellos que emite la lámpara de alarma, realice la acción adecuada para solucionar el error y, a continuación, vuelva a abrirla. Para obtener más información sobre cómo resolver el error, consulte La lámpara de alarma parpadea en color naranja.

- Comprobación 3: ¿Se ha quedado abierta la cubierta delantera durante 10 minutos o más?

  Si la cubierta delantera está abierta durante más de 10 minutos, el contenedor del cartucho FINE se desplazará hacia la derecha para impedir que el cabezal se seque. Cierre y vuelva a abrir la cubierta delantera para que el cartucho FINE vuelva a desplazarse a la izquierda.

- Comprobación 4: ¿Ha estado la impresora imprimiendo sin parar durante mucho tiempo?

  Cierre cubierta delantera, espere un momento y vuelva a abrirla.

  Si la impresora imprime sin parar durante mucho tiempo, el cabezal de impresión se sobrecalentará y ésta se detendrá la impresión de forma temporal para proteger el cabezal.

nota

- Si abre la cubierta delantera durante la impresión, el contenedor del cartucho FINE se desplazará a la derecha. Cierre la cubierta delantera y vuelva a abrirla cuando termine la impresión.

Principio de página