Расширенное руководство > Печать с компьютера > Печать из других приложений > Различные способы печати > Печать постера

# Печать постера

Функция печати постера позволяет увеличить изображение, разбить его на несколько страниц, а затем напечатать эти страницы на отдельных листах бумаги. Отпечатанные страницы совмещаются для получения печатных материалов большого формата, например постеров или афиш.

Печать постера выполняется следующим образом.

## Настройка режима Печать постера

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Настройте режим Печать постера

   Выберите Печать постера (Poster Printing) в списке На развороте (Page Layout) вкладки Страница (Page Setup).
   Текущие настройки отображаются в окне просмотра настроек в левой части драйвера принтера.

3. Выберите размер бумаги.

   Приведите размер бумаги из списка Размер бумаги (Printer Paper Size).
   На этом настройка печати постера размером 2 х 2 страницы завершена.

4. Установите разбивку и страницы для печати.

   При необходимости щелкните Задать... (Specify...), настройте следующие параметры в диалоговом окне Печать постера (Poster Printing) и нажмите кнопку OK.

   Разбивка

     Выберите количество частей (по вертикали х по горизонтали), из которых будет составлен постер, в списке Разбивка изображения. С ростом числа частей увеличивается число листов, используемых для печати, что позволяет увеличить размер создаваемого постера.

   Метки обрезки на полях

     Чтобы убрать слова "Обрезка" и "Склеить", снимите флажок Метки обрезки на полях.

     Внимание!

     - Данная функция недоступна при использовании 64-разрядного драйвера принтера.

   Печатать линии обрезки на полях

     Чтобы убрать линии разреза, снимите этот флажок.

   Страницы

     Чтобы напечатать только нужные страницы, введите номера страниц, которые нужно печатать. Чтобы напечатать несколько страниц, укажите требуемый диапазон, разделив номера страниц запятыми или вставив дефис между номерами.

     Примечание.

     - Также можно указать страницы для печати, щелкнув их в окне предварительного просмотра.

5. Завершите настройку.

   Нажмите кнопку ОК на вкладке Страница (Page Setup).
   При выполнении печати документ будет разбит на несколько страниц.
   По окончании печати всех страниц соедините их для создания постера.

## Печать только указанных страниц

Если чернил осталось мало или они закончились во время печати, имеется возможность с помощью описанной ниже процедуры напечатать только нужные страницы.

1. Установка диапазона печати

   В окне предварительного просмотра в левой части вкладки Страницы (Page Setup) щелкните страницы, которые не нужно печатать.
   Страницы, которые вы щелкните, будут удалены, и останутся только страницы, подлежащие печати.

   Примечание.

   - Чтобы снова вывести на экран удаленные страницы, щелкните их еще раз.

   - Щелкните правой кнопкой окно просмотра настроек, чтобы выбрать Печатать все страницы (Print all pages) или Удалить все страницы (Delete all pages).

2. Завершите настройку.

   Завершив выбор страниц, нажмите кнопку ОК.
   Во время печати будут напечатаны только выбранные страницы.

Внимание!

- Когда выбран вид печати Печать постера (Poster Printing), флажки Двухсторонняя печать (Duplex Printing) и Печать с последней страницы (Print from Last Page), а также список Сторона переплета (Staple Side) отображаются серым цветом и заблокированы.

- Если установлен флажок Печать без полей (Borderless Printing), печатьПечать постера (Poster Printing) недоступна.

- Поскольку печать постера выполняется с увеличением, напечатанный материал может выглядеть менее четким, чем исходный.

Наверх