Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Sustitución de un cartucho FINE > Procedimiento de sustitución

### Procedimiento de sustitución

Siga el procedimiento que se presenta a continuación para sustituir los cartuchos FINE cuando se queden sin tinta.

Importante Manipulación de los cartuchos FINE No toque los contactos eléctricos (A) ni los inyectores del cabezal de impresión (B) de un cartucho FINE. Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente. Para mantener una calidad de impresión óptima, recomendamos el uso de los cartuchos FINE especificados de la marca Canon.
No es aconsejable rellenar los cartuchos.

Si extrae un cartucho FINE, sustitúyalo inmediatamente. No deje la impresora sin los cartuchos FINE instalados.

Sustituya los cartuchos vacíos con nuevos. Si instala cartuchos FINE que se han extraído con anterioridad, puede que la impresora no imprima correctamente porque, por ejemplo, estén obstruidos los inyectores.
Además, con esos cartuchos no aparecerá correctamente el indicador de nivel de tinta bajo.

Para mantener una calidad de impresión óptima, instale en la impresora los cartuchos FINE en el periodo de tiempo indicado en la caja. Además, los cartuchos FINE deben consumirse dentro del periodo de seis meses después de la instalación (se recomienda tomar nota de la fecha al instalarlos).

Nota Si un cartucho FINE se queda vacío, podrá imprimir durante un tiempo con el cartucho FINE que todavía contenga tinta, ya sea el de color o el negro. Sin embargo, la calidad de impresión disminuirá respecto a las impresiones realizadas con ambos cartuchos. Recomendamos utilizar cartuchos FINE nuevos con el fin de obtener una calidad óptima.

Aunque imprima con una única tinta, deje el cartucho FINE vacío instalado. Si el cartucho FINE de color o negro no está instalado, se producirá un error y la impresora no podrá imprimir.

Para obtener información sobre cómo establecer esta configuración , consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Es posible que la tinta de color se consuma aunque se imprima un documento en blanco y negro o aunque se haya especificado la impresión en blanco y negro.

Las tintas también se consumen durante la limpieza estándar y la limpieza a fondo del cabezal de impresión, procedimientos que pueden ser necesarios para mantener el rendimiento de la impresora. Cuando la tinta se haya agotado, sustituya inmediatamente el cartucho FINE por uno nuevo.

1. Asegúrese de que la alimentación está conectada y abra la cubierta delantera.

El soporte del cartucho FINE se mueve a la posición de sustitución.

Precaución No sujete el soporte del cartucho FINE para pararlo o moverlo a la fuerza. No toque las piezas metálicas ni cualquier otra pieza del interior de la impresora.

Importante Si la cubierta delantera permanece abierta durante más de 10 minutos, el soporte del cartucho FINE se desplaza hacia la derecha. En tal caso, cierre la cubierta delantera y vuelva a abrirla.

1. Extraiga el cartucho FINE vacío.

(1) Empuje hacia abajo el cartucho FINE.

(2) Extraiga el cartucho FINE.

Importante Manipule los cartuchos FINE con cuidado para evitar mancharse la ropa o el área circundante. Deseche los cartuchos FINE vacíos según la normativa local sobre el tratamiento de residuos.

1. Prepare el cartucho FINE nuevo.

Saque el cartucho FINE nuevo del paquete y quite con cuidado la cinta protectora naranja (A).

Importante Si se sacude un cartucho FINE, la tinta podría derramarse y mancharle las manos o el área circundante. Maneje el cartucho FINE con cuidado. Tenga cuidado para no mancharse las manos ni las zonas circundantes con la tinta de la cinta protectora que ha quitado.

No vuelva a poner la cinta protectora una vez retirada. Tírela de acuerdo con la normativa local relativa al tratamiento de residuos.

No toque los contactos eléctricos ni los inyectores del cabezal de impresión de un cartucho FINE. Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente.

1. Instale el cartucho FINE.

(1) Introduzca hasta el fondo un cartucho FINE nuevo en la ranura correspondiente.

El Cartucho FINE negro se debería instalar en la ranura izquierda (B) y el Cartucho FINE de color, en la derecha (C).

(2) Levante el cartucho FINE hasta que haga clic en su lugar.

Importante La impresora no puede imprimir a menos que ambos cartuchos FINE negro y de color estén instalados. Asegúrese de instalar ambos cartuchos FINE.

1. Cierre la cubierta delantera.

Nota Si la lámpara de alarma sigue parpadeando en naranja una vez cerrada la cubierta delantera, consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada. Al iniciar la impresión tras sustituir un cartucho FINE, la impresora comienza a limpiar el cabezal de impresión automáticamente. No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que la impresora haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión. La luz de encendido parpadeará en verde durante la limpieza.

Si las líneas rectas no se imprimen alineadas o la posición del cabezal de impresión no está alineada, alinee la posición del cabezal de impresión.
Consulte Alineación del cabezal de impresión.

Principio de página