Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

### Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości wydruku, należy przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą ilość atramentu, niż zwykłe czyszczenie, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko, gdy jest to konieczne.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.

Patrz Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows).

1. Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

(1) Kliknij kartę Obsługa (Maintenance).

(2) Kliknij przycisk Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk Wykonaj (Execute).

Uwaga Kliknięcie opcji Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów do sprawdzenia przed rozpoczęciem dokładnego czyszczenia głowicy drukującej.

(4) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Gdy kontrolka włączonego zasilania zacznie migać na zielono, drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1–2 minut.

1. Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Patrz Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej.

Uwaga Jeśli dokładne wyczyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu, należy przeprowadzić procedurę ponownie. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, może to oznaczać brak atramentu. Wymień kasetę FINE na nową. Patrz Wymiana kasety FINE.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

1. Otwórz okno dialogowe Canon IJ Printer Utility.

Patrz Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (system Mac OS).

1. Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

(1) Upewnij się, że w polu Czyszczenie (Cleaning) wybrano poprawną nazwę urządzenia.

(2) Kliknij przycisk Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).

(3) Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK.

Gdy kontrolka włączonego zasilania zacznie migać na zielono, drukarka rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności. Trwa to około 1–2 minut.

Uwaga Kliknięcie opcji Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów do sprawdzenia przed rozpoczęciem dokładnego czyszczenia głowicy drukującej.

1. Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Patrz Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej.

Uwaga Jeśli dokładne wyczyszczenie głowicy drukującej nie rozwiąże problemu, należy przeprowadzić procedurę ponownie. Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu, może to oznaczać brak atramentu. Wymień kasetę FINE na nową. Patrz Wymiana kasety FINE.

Powrót do góry