Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev > Čištění tiskové hlavy

### Čištění tiskové hlavy

Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou bílé pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto je provádějte jen v případě potřeby.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

Když klepnete na tlačítko Čištění (Cleaning) v dialogovém okně Kontrola trysek (Pattern Check), které se zobrazí po vytištění testovacího vzorku trysek, tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy. Zkontrolujte, zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter a proveďte postup (3) v kroku 3.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení, a do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny.

Viz část Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny (Printer properties) (Windows).

1. Vyčistěte tiskovou hlavu.

(1) Klepněte na kartu Údržba (Maintenance).

(2) Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy a kontrolka Power (Stav tiskárny) bude zeleně blikat.

Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 1 minutu.

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern).

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.

1. Prohlédněte si vytištěný testovací vzorek trysek.

Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek.

Poznámka Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy. Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy.

Když klepnete na tlačítko Čištění (Cleaning) v dialogovém okně Kontrola trysek (Pattern Check), které se zobrazí po vytištění testovacího vzorku trysek, tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy. Zkontrolujte, zda je do zadní přihrádky vložen list běžného papíru formátu A4 nebo Letter a proveďte postup (3) v kroku 3.

1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení, a do zadní přihrádky vložte list běžného papíru formátu A4 nebo Letter.

Nastavte páčku tloušťky papíru doleva. Viz část Pohled zepředu.

1. Otevřete dialogové okno Canon IJ Printer Utility.

Viz část Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility (systém Macintosh).

1. Vyčistěte tiskovou hlavu.

(1) Ujistěte se, že je v rozevírací nabídce vybrána možnost Čištění (Cleaning).

(2) Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).

(3) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko OK.

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy a kontrolka Power (Stav tiskárny) bude zeleně blikat.

Dokud tiskárna nedokončí čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Trvá to přibližně 1 minutu.

Poznámka Klepnutím na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items) zobrazíte seznam kontrol, které se doporučuje před vyčištěním tiskové hlavy provést.

(4) Přečtěte si zobrazenou zprávu a klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern).

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

Dokud tiskárna nedokončí tisk testovacího vzorku trysek, neprovádějte žádné jiné akce.

1. Prohlédněte si vytištěný testovací vzorek trysek.

Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek.

Poznámka Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy. Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy.

Začátek stránky