الدليل المتقدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المحتويات > الصيانة الدورية > فتح شاشات الصيانة

# فتح شاشات الصيانة

يمكنك صيانة الطابعة من مربع الحوار خصائص الطابعة (نظام التشغيل Windows) أو من Canon IJ Printer Utility (أنظمة تشغيل Macintosh).

### فتح مربع الحوار خصائص الطابعة (نظام التشغيل Windows)

1. انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel)، ثم الطابعة (Printer) ضمن الأجهزة والصوت (Hardware and Sound).

في نظام التشغيل Windows XP، انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel) وطابعات وأجهزة أخرى (Printers and Other Hardware)، ثم انقر فوق الطابعات والفاكسات (Printers and Faxes).

في نظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق لوحة التحكم (Control Panel)، ثم الطابعات (Printers).

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Canon XXX (حيث تمثل الأحرف "XXX" اسم الطابعة لديك)، ثم حدد تفضيلات الطباعة (Printing Preferences).

يتم فتح مربع الحوار خصائص الطابعة.

ملاحظة يمكنك أيضًا فتح مربع الحوار خصائص الطابعة من البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه أو من My Printer الموجود على سطح مكتب. راجع الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

### فتح الأداة المساعدة لطابعة Canon IJ (أنظمة تشغيل Macintosh)

1. افتح تفضيلات النظام (System Preferences)، ثم انقر فوق الطباعة والفاكس (Print & Fax).

1. حدد اسم الطابعة الخاصة بك في الطابعات (Printers) ثم انقر فوق فتح قائمة انتظار الطباعة (Open Print Queue).

تظهر قائمة مهام الطابعة.

1. انقر فوق أداة مساعدة (Utility).

يظهر مربع الحوار قائمة الطباعة.

1. حدد اسم الطابعة الخاصة بك في قائمة المنتج (Product)، ثم انقر فوق صيانة (Maintenance).

يبدأ تشغيل Canon IJ Printer Utility.

ملاحظة يمكنك فتح Canon IJ Printer Utility بتنفيذ الإجراء الموضح أدناه. حدد التطبيقات (Applications) من القائمة انتقال (Go)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد أدوات مساعدة (Utilities)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأداة المساعدة لإعداد الطابعة (Printer Setup Utility) .

راجع الدليل الإلكتروني: الدليل المتقدم.

أعلى الصفحة