Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Ładowanie papieru > Ładowanie papieru > Ładowanie kopert

### Ładowanie kopert

Istnieje możliwość drukowania na kopertach rozmiaru DL (Europa) i Comm. Commercial #10 (USA).

Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik drukarki.

Ważne Nie jest możliwe korzystanie z następujących kopert. - Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami - Koperty z podwójnymi skrzydełkami (lub przyklejanymi skrzydełkami) - Koperty hermetycznie zaklejane

- Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące

1. Przygotuj koperty.

Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.

Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w przeciwną stronę.

Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.

Dociśnij wiodącą krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.

Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.

Ważne Koperty mogą się zaciąć w drukarce, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm / 0,1 cala.

1. Załaduj koperty.

(B) Strona tylna

(C) Strona adresowa

(1) Wyrównaj koperty do prawej strony tylnej tacy (A) i załaduj je STRONĄ ADRESOWĄ SKIEROWANĄ DO SIEBIE.

Klapka koperty powinna znajdować się na dole, po lewej stronie.

Jednocześnie można załadować maksymalnie 5 kopert.

(2) Ściśnij prowadnicę papieru i dosuń ją do lewej krawędzi kopert.

Prowadnicy papieru nie należy dosuwać na siłę. W przeciwnym razie papier może zostać załadowany niepoprawnie.

(3) Przesuń dźwignię grubości papieru w prawo.

Po zakończeniu drukowania przestaw dźwignię z powrotem na lewo.

1. Określ ustawienia sterownika drukarki.

(1) Wybierz ustawienie Koperta (Envelope) opcji Typ nośnika (Media Type).

(2) Określ rozmiar kopert.

Wybierz ustawienie Koperta DL (DL Env.) lub Koperta Commercial #10 (Env. Commercial #10) dla opcji Rozmiar strony (Page Size).

Wybierz ustawienie Koperta DL (DL Envelope) lub Koperta #10 (#10 Envelope) dla opcji Rozmiar papieru (Paper Size).

(3) Wybierz ustawienie Pozioma (Landscape) w polu Orientacja (Orientation).

Ważne Jeśli opcje Rozmiar strony (Page Size) (lub Rozmiar papieru (Paper Size)) i Orientacja (Orientation) nie zostaną określone poprawnie, adres zostanie wydrukowany odwrotnie lub odwrócony o 90 stopni.

Uwaga Podczas podawania kopert urządzenie może generować hałas. W przypadku systemu Windows, jeśli adres został wydrukowany odwrotnie, wybierz opcję Obróć o 180 stopni (Rotate 180 degrees) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego właściwości drukarki sterownika drukarki.

Powrót do góry