Rozszerzony podręcznik > Konserwacja > Przeprowadzanie konserwacji z komputera > Czyszczenie wnętrza drukarki

# Czyszczenie wnętrza drukarki

Funkcja czyszczenia przy użyciu płyty dolnej pozwala zapobiec występowaniu smug na tylnej stronie arkusza papieru. Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej należy przeprowadzić przed drukowaniem dwustronnym.
Płytę dolną należy również oczyścić, jeśli na wdrukowanej stronie pojawiają się smugi atramentu spowodowane przez coś innego niż dane drukowania.

Procedura czyszczenia przy użyciu płyty dolnej jest następująca:

## Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej

1. Otwórzokno ustawień sterownika drukarki

2. Kliknij przycisk Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning) na karcie Konserwacja (Maintenance)

   Zostanie otwarte okno dialogowe Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning).

3. Włóż papier do drukarki

   Zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym zegnij zwykły papier rozmiaru A4 lub Letter na pół w poziomie, a następnie wyprostuj.
   Załaduj papier do tylnej tacy drukarki zgodnie z orientacją poziomą ze zgięciem skierowanym w dół.

4. Wyczyść płytę dolną

   Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk Wykonaj (Execute).
   Rozpocznie się czyszczenie płyty dolnej.

Góra strony