Bővített felhasználói kézikönyv > Hibaelhárítás > Nem kielégítő a nyomtatás eredménye > A papír maszatos/A nyomtatási felület karcos

# A papír maszatos/A nyomtatási felület karcos

- 1. ellenőrzés: Megerősítette a papír és a nyomtatási minőség beállítását?

  Nem kielégítő a nyomtatás eredménye

- 2. ellenőrzés: Megfelelő típusú papírt használ a nyomtatáshoz? Ellenőrizze a következőket:

  - Ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír megfelel-e a nyomtatás céljára.

    Papír betöltése

  - Szegély nélküli nyomtatás során ellenőrizze, hogy a használt papír alkalmas-e szegély nélküli nyomtatásra.

    Ha a használt papír nem alkalmas szegély nélküli nyomtatásra, a nyomtatási minőség gyengébb lehet a papír alsó és felső szélén.

    Nyomtatási terület

- 3. ellenőrzés: Miután kisimította, töltse be a papírt.

  - Normál papír esetén

    Fordítsa meg a papírt, és töltse be újra úgy, hogy a másik oldalára nyomtathasson.

    Ha a papírt hosszabb ideig a hátsó tálcán hagyja, akkor a papír meggyűrődhet. Ha ez történik, akkor a papírt a másik oldalával felfelé töltse be. Ez megoldhatja a problémát.

    Javasoljuk, hogy vegye ki a maradék papírt a hátsó tálcáról, tegye vissza őket a csomagolásba, és tartsa sima felületen.

  - Egyéb papír esetén

    1. A nyomtatási oldalával (A) felfelé helyezett papírt takarja le egy tiszta normál papírlappal, nehogy beszennyezze vagy megkarcolja a felületét.

    2. Tekerje fel a papírt az alábbi ábrán látható módon a meghajlással ellentétes irányban.

    3. Ellenőrizze, hogy a papír meghajlása legfeljebb 0,08-0,2 hüvelyk / 2-5 mm (B) mértékű-e.

       Javasoljuk, hogy kiegyenesített papírból egyszerre csak egy lapot nyomtasson.

  megjegyzés

  - A hordozó típusától függően előfordulhat, hogy a hajlott papír elmaszatolódik vagy a nyomtató nem tudja betölteni, még ha nem is lett hullámos. Ilyenkor a fenti műveletsorral tudja a nyomtatás előtt kisimítani a papírt. Ez javíthat a nyomtatás eredményén.

- 4. ellenőrzés: Ha az intenzitás beállítása magas, csökkentse a nyomtatóillesztő-programban az Intenzitás (Intensity) beállítás értékét, majd ismét próbálja meg a nyomtatást.

  Ha normál papírra nagy fedettségű képeket nyomtat, előfordulhat, hogy a papír túlságosan sok tintát szív fel és hullámossá válik, így a papír dörzsölődését okozza.

  Csökkentse a nyomtatóillesztő-programban az Intenzitás (Intensity) beállítás értékét, majd ismét próbálja meg a nyomtatást.

  1. Nyissa meg a [Printer Properties/Nyomtató tulajdonságai] párbeszédpanelt.

     A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows)

  2. A Fő (Main) lapon válassza ki a Kézi (Manual) értéket a Szín/intenzitás (Color/Intensity) beállításnál, majd kattintson a Beállítás (Set) lehetőségre.

  3. A kívánt intenzitás beállításához húzza az Intenzitás (Intensity) csúszkát a megfelelő irányba a Színbeállítás (Color Adjustment) lapon.

  1. Nyissa meg a [Print/Nyomtatás]párbeszédpanelt.

     A Lapbeállítás és a Nyomtatás párbeszédpanel megnyitása (Macintosh)

  2. A legördülő menüből válassza ki a Színbeállítások (Color Options) lehetőséget.

  3. Állítsa az Intenzitás (Intensity) csúszkát az intenzitás beállításához.

- 5. ellenőrzés: A nyomtatás a javasolt nyomtatási területen kívülre esik?

  Ha a papír javasolt nyomtatási területén kívülre nyomtat, a papír alsó széle tintával szennyeződhet.

  Méretezze át az alkalmazásban az eredeti dokumentumot.

  Nyomtatási terület

- 6. ellenőrzés: Elszennyeződött a papírtovábbító görgő?

  Tisztítsa meg a papírtovábbító görgőt.

  Rendszeres karbantartás

  megjegyzés

  - A papírtovábbító görgő tisztítása a görgő kopásával jár, ezért ezt a műveletet csak indokolt esetben végezze el.

- 7. ellenőrzés: Piszkos a nyomtató belseje?

  A kétoldalas nyomtatás tintát hagyhat a nyomtató belsejében, ami a nyomatokat összemaszatolhatja.

  Végezzen alsó tálca tisztítást, és tisztítsa meg a nyomtató belsejét.

  A nyomtató belsejének tisztítása

  megjegyzés

  - Ha szeretné elkerülni, hogy a nyomtató belseje beszennyeződjön, állítsa be helyesen a papír méretét.

- 8. ellenőrzés: Állítsa nagyobbra az Tintaszáradási idő (Ink Drying Wait Time) értékét.

  Így elegendő idő lesz a tinta száradására, és a papír nem fog beszennyeződni vagy megkarcolódni.

  1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

  2. Nyissa meg a [Printer Properties/Nyomtató tulajdonságai] párbeszédpanelt.

     A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows)

  3. Kattintson a Karbantartás (Maintenance) lapra, majd a Egyéni beállítások (Custom Settings) opcióra.

  4. A várakozási idő beállításához húzza az Tintaszáradási idő (Ink Drying Wait Time) csúszkát a megfelelő irányba, majd kattintson a Küldés (Send) lehetőségre.

  5. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, kattintson az OK gombra.

  1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

  2. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility alkalmazást.

     A [Canon IJ Printer Utility] megnyitása (Macintosh)

  3. A legördülő menüből válassza ki a Egyéni beállítások (Custom Settings) elemet.

  4. A várakozási idő beállításához húzza az Tintaszáradási idő (Ink Drying Wait Time) csúszkát a megfelelő irányba, majd kattintson a Küldés (Send) lehetőségre.

  5. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, kattintson az OK gombra.

- 9. ellenőrzés: Módosítson a papírvastagsági kar beállítását.

  A papírvastagsági kar helyes beállítása a nyomtatáshoz használni kívánt papír típusától függ.

  Lásd: Papír betöltése.

  A nyomtatás tartalmától függően előfordulhat, hogy a nyomtatási felület megkarcolódik vagy a papír szélein elkenődik a festék, még azoknál a papírtípusoknál is, amelyeknél a kart balra kell állítani. Ebben az esetben állítsa a papírvastagsági kart a jobb oldali állásba.

  * A nyomtatás befejeztével állítsa vissza a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Ha a kart nem állítja vissza bal oldali állásba, akkor a nyomtató belseje könnyebben bepiszkolódhat, mert nagyobb a rés a nyomtatófej és a betöltött papír között. Emmellett ronthat a nyomtatás minőségén is.

  megjegyzés

  - Ha a papír szélei maszatosak, próbáljon úgy nyomtatni, hogy előtte átállítja a papírvastagsági kart jobb oldali állásra.

- 10. ellenőrzés: Nem karcolta meg más betöltött papír a papírt?

  A hordozó típusától függően előfordulhat, hogy a papírt megkarcolja egy másik betöltött papír, olyankor, amikor az adagolás a hátsó tálcából történik. Ilyenkor egyenként töltse be a lapokat.

A lap tetejére