คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ไม่มีการฉีดพ่นหมึก

# เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ไม่มีการฉีดพ่นหมึก

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: หัวฉีดอุดตันหรือไม่

  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจว่าหมึกพ่นจ่ายจากหัวพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

  ดูรายละเอียดการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ และการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดได้จาก การบำรุงรักษาตามปกติ

  - หากรูปแบบตรวจหัวพิมพ์พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง:

    หลังดำเนินการล้างหัวพิมพ์ ให้พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และตรวจผลงานพิมพ์ที่ได้

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์แล้วสองครั้ง:

    ทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด

    หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้ว ให้ลองทำการล้างหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้วสองครั้ง:

    หมึกอาจจะหมดแล้ว เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: ติดตั้งคาร์ทริด FINE ถูกต้องหรือไม่

  นำคาร์ทริด FINE ออก จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง ผลการพิมพ์อาจดีขึ้นหลังติดตั้งคาร์ทริด FINE ใหม่

  ตรวจสอบด้วยว่านำเทปป้องกัน (A) ออกแล้วหรือไม่

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: เมื่อคาร์ทริด FINE หมึกหมด ให้เปลี่ยนคาร์ทริดชุดใหม่

ด้านบนของหน้า