Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Berbagai Metode Pencetakan > Pencetakan Amplop

# Pencetakan Amplop

Untuk detil mengenai cara memuatkan amplop ke dalam mesin, rujuk ke "Memuatkan Amplop" dalam petunjuk: Petunjuk Dasar.

Prosedur pelaksanaan pencetakan amplop adalah sebagai berikut:

1. Muatkan amplop ke dalam pencetak

   Lipat mulut amplop ke bawah.

   Arahkan amplop sehingga tutupnya berada di kiri dan permukaan lipatan menghadap ke bawah.

2. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

3. Pilih tipe media

   Pilih Amplop dari daftar Tipe Media pada tab Utama.

4. Pilih ukuran kertas

   Klik tab Pengesetan Halaman, dan pilih Youkei 4, Youkei 6, Comm.Amplop #10, atau DL Amplop untuk Ukuran Halaman.

5. Pilih pemandangan untuk orientasi

   Untuk mencetak alamat secara horizontal, pilih Pemandangan untuk Orientasi.

6. Selesaikan pengesetan

   Klik OK.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, informasi dicetak pada amplop.

Atas halaman