Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda > Yazıcı Kafasını Temizleme

### Yazıcı Kafasını Temizleme

Yazdırılan püskürtme ucu denetim deseninde eksik satırlar varsa veya beyaz çizgiler çıktıysa, Yazıcı Kafasını temizleyin. Temizlik işlemi püskürtme uçlarının açılmasını ve Yazıcı Kafasının iyi durumda kalmasını sağlar. Yazıcı Kafası Temizleme işlemi sırasında mürekkep kullanılır; bu nedenle Yazıcı Kafasını yalnızca gerektiğinde değiştirin.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt

Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırdıktan sonra Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu üzerinde Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatırsanız yazıcı, Yazıcı Kafasını temizlemeyi başlatır. Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun ve ardından adım 3'teki (3) yordamına gidin.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

1. Yazıcı Kafasını temizleyin.

(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatın.

Power lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 dakika sürer.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır.

Yazıcı, püskürtme ucu denetim deseninin yazdırılmasını tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

1. Yazdırılan püskürtme ucu denetim desenini kontrol edin.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme.

Not Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemini gerçekleştirin. Bkz. Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme.

Püskürtme Ucu Denetim Desenini yazdırdıktan sonra Desen Denetimi (Pattern Check) iletişim kutusu üzerinde Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatırsanız yazıcı, Yazıcı Kafasını temizlemeyi başlatır. Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun ve ardından adım 3'teki (3) yordamına gidin.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

1. Yazıcı Kafasını temizleyin.

(1) Açılan menüde Temizleme (Cleaning) seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

(2) Temizleme (Cleaning) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve OK seçeneğini tıklatın.

Power lambası yeşil yanıp sönmeye başladığında yazıcı, Yazıcı Kafasını temizleme işlemini başlatır.

Yazıcı, Yazıcı Kafasının temizliğini tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın. Bu işlem yaklaşık 1 dakika sürer.

Not Temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

(4) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılır.

Yazıcı, püskürtme ucu denetim deseninin yazdırılmasını tamamlayana kadar başka hiçbir işlem yapmayın.

1. Yazdırılan püskürtme ucu denetim desenini kontrol edin.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme.

Not Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse, Yazıcı Kafası Derin Temizleme işlemini gerçekleştirin. Bkz. Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme.

Sayfa başına dön