คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน > การพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

### การพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าหมึกพ่นจ่ายออกจากหัวพิมพ์ได้ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่น

หมายเหตุ หากระดับหมึกเหลือน้อย รูปแบบตรวจหัวพิมพ์อาจพิมพ์ออกมาได้ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนคาร์ทริด FINE ที่มีหมึกเหลืออยู่น้อย ดูใน การเปลี่ยนคาร์ทริด FINE

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ที่เทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

(1) คลิกที่แท็บ การบำรุงรักษา

(2) คลิก ตรวจหัวพิมพ์

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

รูแปแบบตรวจหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์ ห้ามเปิดฝาครอบด้านหน้าขณะดำเนินการพิมพ์

หมายเหตุ คลิกที่หน้าจอ รายการตรวจสอบเริ่มต้น เพื่อแสดงรายการที่จะตรวจก่อนพิมพ์รูปแบบตรวจ

1. ตรวจรูปแบบที่ได้

ดูใน การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ที่เทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

(1) เลือก การพิมพ์ทดสอบ ในเมนูป๊อปอัพ

(2) คลิก ตรวจหัวพิมพ์

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์

รูแปแบบตรวจหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์ ห้ามเปิดฝาครอบด้านหน้าขณะดำเนินการพิมพ์

หมายเหตุ คลิกที่หน้าจอ รายการตรวจสอบเริ่มต้น เพื่อแสดงรายการที่จะตรวจก่อนพิมพ์รูปแบบตรวจ

1. ตรวจรูปแบบที่ได้

ดูใน การตรวจรูปแบบตรวจหัวพิมพ์

ด้านบน